МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 17 августа 2012 г. N СЭД-38-01-03-2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

И ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

(в ред. Приказа Министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

от 24.08.2012 N СЭД-38-01-03-7)

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306, пунктом 3.14.4 Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 02.08.2012 N 607-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды.

2. Утвержденные настоящим Приказом нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на общедомовые нужды определены с применением расчетного метода.

3. Главному специалисту сектора по обеспечению деятельности Министерства Палтусовой Л.А. обеспечить направление настоящего Приказа в соответствии со списком рассылки, установленным пунктом 10 Указа губернатора Пермского края от 24 июля 2008 г. N 37 "О порядке вступления в силу и опубликования актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, распоряжений председателя Правительства Пермского края, актов исполнительных органов государственной власти Пермского края", для размещения в информационно-правовой системе "КонсультантПлюс", на странице Министерства официального сайта Правительства Пермского края: www.permkrai.ru.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2012 г., но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования и вступления в силу Постановления Правительства Пермского края от 22 августа 2012 г. N 698-п "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях".

(в ред. Приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края от 24.08.2012 N СЭД-38-01-03-7)

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. министра

А.Ю.ФЕНЕВ

Приложение

к Приказу

Министерства энергетики

и жилищно-коммунального

хозяйства Пермского края

от 17.08.2012 N СЭД-38-01-03-2

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,

ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

(в ред. Приказа Министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

от 24.08.2012 N СЭД-38-01-03-7)

	N  
п/п 
	Группы     
многоквартирных
и жилых домов 
	Составляющие нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды  
	Нормативы потребления  
коммунальных услуг на  
общедомовые нужды, куб. 
м в месяц на 1 кв. м  
общей площади помещений,
входящих в состав общего
имущества в       
многоквартирном доме  

	
	
	I группа  
	II группа 
	III группа 
	IV группа 
	V группа  
	VI группа 
	VII группа 
	VIII группа
	IX группа 
	X группа  
	XI группа 
	

	
	
	зак- 
рытая
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	от-  
кры- 
тая  
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	зак- 
рытая
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	от-  
кры- 
тая  
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	зак- 
рытая
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	от-  
кры- 
тая  
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	зак- 
рытая
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	от-  
кры- 
тая  
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	зак- 
рытая
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	от-  
кры- 
тая  
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	зак- 
рытая
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	от-  
кры- 
тая  
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	зак- 
рытая
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	от-  
кры- 
тая  
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	зак- 
рытая
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	от-  
кры- 
тая  
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	зак- 
рытая
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	от-  
кры- 
тая  
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	зак- 
рытая
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	от-  
кры- 
тая  
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	зак- 
рытая
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	от-  
кры- 
тая  
сис- 
тема 
теп- 
ло-  
снаб-
жения
	

	1  
	2       
	3  
	4  
	5  
	6  
	7  
	8  
	9  
	10  
	11  
	12  
	13  
	14  
	15  
	16  
	17  
	18  
	19  
	20  
	21  
	22  
	23  
	24  
	25           

	1    
	Многоквартирные
и жилые дома с 
центральным    
отоплением     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1  
	Холодное       
водоснабжение, 
горячее        
водоснабжение, 
водоотведение, 
ванна с душем  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	ванна сидячая  
длиной 1200 мм 
с душем        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B) <**>
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,264
	0,249
	0,266
	0,251
	0,264
	0,249
	0,267
	0,252
	0,265
	0,250
	0,265
	0,250
	0,266
	0,251
	0,264
	0,248
	0,266
	0,251
	0,264
	0,253
	0,267
	0,252
	N одн гвс = B x K / Sои,
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
B - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
горячему водоснабжению  
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,310
	0,291
	0,312
	0,293
	0,310
	0,291
	0,313
	0,294
	0,311
	0,292
	0,311
	0,292
	0,312
	0,293
	0,308
	0,289
	0,312
	0,293
	0,310
	0,295
	0,313
	0,294
	

	
	3-этажные      
	0,355
	0,332
	0,358
	0,335
	0,355
	0,332
	0,359
	0,336
	0,356
	0,333
	0,356
	0,333
	0,358
	0,335
	0,353
	0,330
	0,358
	0,335
	0,355
	0,337
	0,359
	0,336
	

	
	4-этажные      
	0,400
	0,373
	0,403
	0,376
	0,400
	0,373
	0,405
	0,378
	0,402
	0,375
	0,402
	0,375
	0,403
	0,376
	0,398
	0,371
	0,403
	0,376
	0,400
	0,379
	0,405
	0,378
	

	
	5-этажные      
	0,445
	0,414
	0,449
	0,418
	0,445
	0,414
	0,451
	0,420
	0,447
	0,416
	0,447
	0,416
	0,449
	0,418
	0,443
	0,412
	0,449
	0,418
	0,445
	0,421
	0,451
	0,420
	

	
	6-этажные      
	0,490
	0,456
	0,494
	0,460
	0,490
	0,456
	0,496
	0,462
	0,492
	0,458
	0,492
	0,458
	0,494
	0,460
	0,488
	0,453
	0,494
	0,460
	0,490
	0,463
	0,496
	0,462
	

	
	7-этажные      
	0,535
	0,497
	0,540
	0,501
	0,535
	0,497
	0,542
	0,504
	0,538
	0,499
	0,538
	0,499
	0,540
	0,501
	0,533
	0,494
	0,540
	0,501
	0,535
	0,505
	0,542
	0,504
	

	
	8-этажные      
	0,581
	0,538
	0,586
	0,543
	0,581
	0,538
	0,588
	0,546
	0,583
	0,541
	0,583
	0,541
	0,586
	0,543
	0,578
	0,535
	0,586
	0,543
	0,581
	0,547
	0,588
	0,546
	

	
	9-этажные      
	0,626
	0,579
	0,631
	0,585
	0,626
	0,579
	0,634
	0,587
	0,629
	0,582
	0,629
	0,582
	0,631
	0,585
	0,623
	0,576
	0,631
	0,585
	0,626
	0,589
	0,634
	0,587
	

	
	10-этажные     
	0,671
	0,621
	0,677
	0,626
	0,671
	0,621
	0,680
	0,629
	0,674
	0,624
	0,674
	0,624
	0,677
	0,626
	0,668
	0,617
	0,677
	0,626
	0,671
	0,631
	0,680
	0,629
	

	
	11-этажные     
	0,716
	0,662
	0,723
	0,668
	0,716
	0,662
	0,726
	0,671
	0,719
	0,665
	0,719
	0,665
	0,723
	0,668
	0,713
	0,658
	0,723
	0,668
	0,716
	0,674
	0,726
	0,671
	

	
	12-этажные     
	0,761
	0,703
	0,768
	0,710
	0,761
	0,703
	0,772
	0,713
	0,765
	0,706
	0,765
	0,706
	0,768
	0,710
	0,758
	0,699
	0,768
	0,710
	0,761
	0,716
	0,772
	0,713
	

	
	13-этажные     
	0,806
	0,744
	0,814
	0,752
	0,806
	0,744
	0,817
	0,755
	0,810
	0,748
	0,810
	0,748
	0,814
	0,752
	0,803
	0,740
	0,814
	0,752
	0,806
	0,758
	0,817
	0,755
	

	
	14-этажные     
	0,852
	0,785
	0,859
	0,793
	0,852
	0,785
	0,863
	0,797
	0,855
	0,789
	0,855
	0,789
	0,859
	0,793
	0,847
	0,781
	0,859
	0,793
	0,852
	0,800
	0,863
	0,797
	

	
	15-этажные     
	0,897
	0,827
	0,905
	0,835
	0,897
	0,827
	0,909
	0,839
	0,901
	0,831
	0,901
	0,831
	0,905
	0,835
	0,892
	0,822
	0,905
	0,835
	0,897
	0,842
	0,909
	0,839
	

	
	16-этажные     
	0,942
	0,868
	0,951
	0,877
	0,942
	0,868
	0,955
	0,881
	0,946
	0,872
	0,946
	0,872
	0,951
	0,877
	0,937
	0,863
	0,951
	0,877
	0,942
	0,884
	0,955
	0,881
	

	
	17-этажные     
	0,987
	0,909
	0,996
	0,918
	0,987
	0,909
	1,001
	0,923
	0,992
	0,914
	0,992
	0,914
	0,996
	0,918
	0,982
	0,905
	0,996
	0,918
	0,987
	0,926
	1,001
	0,923
	

	
	18-этажные     
	1,032
	0,950
	1,042
	0,960
	1,032
	0,950
	1,047
	0,965
	1,037
	0,955
	1,037
	0,955
	1,042
	0,960
	1,027
	0,946
	1,042
	0,960
	1,032
	0,968
	1,047
	0,965
	

	
	19-этажные     
	1,077
	0,992
	1,088
	1,002
	1,077
	0,992
	1,093
	1,007
	1,082
	0,997
	1,082
	0,997
	1,088
	1,002
	1,072
	0,987
	1,088
	1,002
	1,077
	1,010
	1,093
	1,007
	

	
	20-этажные     
	1,122
	1,033
	1,133
	1,044
	1,122
	1,033
	1,138
	1,049
	1,128
	1,038
	1,128
	1,038
	1,133
	1,044
	1,117
	1,028
	1,133
	1,044
	1,122
	1,052
	1,138
	1,049
	

	
	21-этажные     
	1,168
	1,074
	1,179
	1,085
	1,168
	1,074
	1,184
	1,091
	1,173
	1,080
	1,173
	1,080
	1,179
	1,085
	1,162
	1,069
	1,179
	1,085
	1,168
	1,094
	1,184
	1,091
	

	
	22-этажные     
	1,213
	1,115
	1,224
	1,127
	1,213
	1,115
	1,230
	1,133
	1,219
	1,121
	1,219
	1,121
	1,224
	1,127
	1,207
	1,110
	1,224
	1,127
	1,213
	1,137
	1,230
	1,133
	

	
	23-этажные     
	1,258
	1,157
	1,270
	1,169
	1,258
	1,157
	1,276
	1,175
	1,264
	1,163
	1,264
	1,163
	1,270
	1,169
	1,252
	1,151
	1,270
	1,169
	1,258
	1,179
	1,276
	1,175
	

	
	24-этажные     
	1,303
	1,198
	1,316
	1,210
	1,303
	1,198
	1,322
	1,216
	1,309
	1,204
	1,309
	1,204
	1,316
	1,210
	1,297
	1,192
	1,316
	1,210
	1,303
	1,221
	1,322
	1,216
	

	
	25-этажные и   
выше           
	1,348
	1,239
	1,361
	1,252
	1,348
	1,239
	1,368
	1,258
	1,355
	1,246
	1,355
	1,246
	1,361
	1,252
	1,342
	1,233
	1,361
	1,252
	1,348
	1,263
	1,368
	1,258
	

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A) <*> 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,334
	0,349
	0,332
	0,347
	0,334
	0,349
	0,331
	0,346
	0,333
	0,348
	0,333
	0,348
	0,332
	0,347
	0,334
	0,350
	0,332
	0,347
	0,334
	0,345
	0,331
	0,346
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,397
	0,416
	0,394
	0,413
	0,397
	0,416
	0,393
	0,412
	0,395
	0,414
	0,395
	0,414
	0,394
	0,413
	0,398
	0,417
	0,394
	0,413
	0,397
	0,411
	0,393
	0,412
	

	
	3-этажные      
	0,460
	0,483
	0,457
	0,480
	0,460
	0,483
	0,456
	0,479
	0,458
	0,481
	0,458
	0,481
	0,457
	0,480
	0,461
	0,484
	0,457
	0,480
	0,460
	0,478
	0,456
	0,479
	

	
	4-этажные      
	0,523
	0,550
	0,519
	0,546
	0,523
	0,550
	0,518
	0,545
	0,521
	0,548
	0,521
	0,548
	0,519
	0,546
	0,524
	0,551
	0,519
	0,546
	0,523
	0,544
	0,518
	0,545
	

	
	5-этажные      
	0,586
	0,617
	0,582
	0,613
	0,586
	0,617
	0,580
	0,611
	0,584
	0,615
	0,584
	0,615
	0,582
	0,613
	0,588
	0,618
	0,582
	0,613
	0,586
	0,610
	0,580
	0,611
	

	
	6-этажные      
	0,649
	0,683
	0,645
	0,679
	0,649
	0,683
	0,643
	0,677
	0,647
	0,681
	0,647
	0,681
	0,645
	0,679
	0,651
	0,686
	0,645
	0,679
	0,649
	0,676
	0,643
	0,677
	

	
	7-этажные      
	0,712
	0,750
	0,707
	0,746
	0,712
	0,750
	0,705
	0,744
	0,710
	0,748
	0,710
	0,748
	0,707
	0,746
	0,714
	0,753
	0,707
	0,746
	0,712
	0,742
	0,705
	0,744
	

	
	8-этажные      
	0,775
	0,817
	0,770
	0,812
	0,775
	0,817
	0,767
	0,810
	0,772
	0,815
	0,772
	0,815
	0,770
	0,812
	0,777
	0,820
	0,770
	0,812
	0,775
	0,808
	0,767
	0,810
	

	
	9-этажные      
	0,838
	0,884
	0,832
	0,879
	0,838
	0,884
	0,830
	0,876
	0,835
	0,882
	0,835
	0,882
	0,832
	0,879
	0,841
	0,887
	0,832
	0,879
	0,838
	0,874
	0,830
	0,876
	

	
	10-этажные     
	0,901
	0,951
	0,895
	0,945
	0,901
	0,951
	0,892
	0,942
	0,898
	0,948
	0,898
	0,948
	0,895
	0,945
	0,904
	0,954
	0,895
	0,945
	0,901
	0,940
	0,892
	0,942
	

	
	11-этажные     
	0,964
	1,018
	0,958
	1,012
	0,964
	1,018
	0,954
	1,009
	0,961
	1,015
	0,961
	1,015
	0,958
	1,012
	0,967
	1,022
	0,958
	1,012
	0,964
	1,007
	0,954
	1,009
	

	
	12-этажные     
	1,027
	1,085
	1,020
	1,078
	1,027
	1,085
	1,017
	1,075
	1,024
	1,082
	1,024
	1,082
	1,020
	1,078
	1,031
	1,089
	1,020
	1,078
	1,027
	1,073
	1,017
	1,075
	

	
	13-этажные     
	1,090
	1,152
	1,083
	1,145
	1,090
	1,152
	1,079
	1,141
	1,086
	1,149
	1,086
	1,149
	1,083
	1,145
	1,094
	1,156
	1,083
	1,145
	1,090
	1,139
	1,079
	1,141
	

	
	14-этажные     
	1,153
	1,219
	1,145
	1,211
	1,153
	1,219
	1,141
	1,208
	1,149
	1,215
	1,149
	1,215
	1,145
	1,211
	1,157
	1,223
	1,145
	1,211
	1,153
	1,205
	1,141
	1,208
	

	
	15-этажные     
	1,216
	1,286
	1,208
	1,278
	1,216
	1,286
	1,204
	1,274
	1,212
	1,282
	1,212
	1,282
	1,208
	1,278
	1,221
	1,290
	1,208
	1,278
	1,216
	1,271
	1,204
	1,274
	

	
	16-этажные     
	1,279
	1,353
	1,271
	1,344
	1,279
	1,353
	1,266
	1,340
	1,275
	1,349
	1,275
	1,349
	1,271
	1,344
	1,284
	1,358
	1,271
	1,344
	1,279
	1,337
	1,266
	1,340
	

	
	17-этажные     
	1,342
	1,420
	1,333
	1,411
	1,342
	1,420
	1,329
	1,406
	1,338
	1,416
	1,338
	1,416
	1,333
	1,411
	1,347
	1,425
	1,333
	1,411
	1,342
	1,403
	1,329
	1,406
	

	
	18-этажные     
	1,405
	1,487
	1,396
	1,477
	1,405
	1,487
	1,391
	1,473
	1,401
	1,482
	1,401
	1,482
	1,396
	1,477
	1,410
	1,492
	1,396
	1,477
	1,405
	1,469
	1,391
	1,473
	

	
	19-этажные     
	1,468
	1,554
	1,458
	1,544
	1,468
	1,554
	1,453
	1,539
	1,463
	1,549
	1,463
	1,549
	1,458
	1,544
	1,474
	1,559
	1,458
	1,544
	1,468
	1,535
	1,453
	1,539
	

	
	20-этажные     
	1,532
	1,621
	1,521
	1,610
	1,532
	1,621
	1,516
	1,605
	1,526
	1,616
	1,526
	1,616
	1,521
	1,610
	1,537
	1,626
	1,521
	1,610
	1,532
	1,602
	1,516
	1,605
	

	
	21-этажные     
	1,595
	1,688
	1,583
	1,677
	1,595
	1,688
	1,578
	1,672
	1,589
	1,682
	1,589
	1,682
	1,583
	1,677
	1,600
	1,694
	1,583
	1,677
	1,595
	1,668
	1,578
	1,672
	

	
	22-этажные     
	1,658
	1,755
	1,646
	1,743
	1,658
	1,755
	1,640
	1,738
	1,652
	1,749
	1,652
	1,749
	1,646
	1,743
	1,664
	1,761
	1,646
	1,743
	1,658
	1,734
	1,640
	1,738
	

	
	23-этажные     
	1,721
	1,822
	1,709
	1,810
	1,721
	1,822
	1,703
	1,804
	1,715
	1,816
	1,715
	1,816
	1,709
	1,810
	1,727
	1,828
	1,709
	1,810
	1,721
	1,800
	1,703
	1,804
	

	
	24-этажные     
	1,784
	1,889
	1,771
	1,877
	1,784
	1,889
	1,765
	1,870
	1,777
	1,883
	1,777
	1,883
	1,771
	1,877
	1,790
	1,895
	1,771
	1,877
	1,784
	1,866
	1,765
	1,870
	

	
	25-этажные и   
выше           
	1,847
	1,956
	1,834
	1,943
	1,847
	1,956
	1,827
	1,937
	1,840
	1,949
	1,840
	1,949
	1,834
	1,943
	1,853
	1,963
	1,834
	1,943
	1,847
	1,932
	1,827
	1,937
	

	1.1.2
	ванна длиной   
1500-1550 мм с 
душем          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,268
	0,253
	0,270
	0,255
	0,268
	0,253
	0,271
	0,255
	0,269
	0,254
	0,269
	0,254
	0,270
	0,255
	0,267
	0,252
	0,270
	0,255
	0,268
	0,256
	0,271
	0,255
	N одн гвс = B x K / Sои,
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
B - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
горячему водоснабжению  
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,314
	0,295
	0,317
	0,297
	0,314
	0,295
	0,318
	0,298
	0,315
	0,296
	0,315
	0,296
	0,317
	0,297
	0,313
	0,294
	0,317
	0,297
	0,314
	0,299
	0,318
	0,298
	

	
	3-этажные      
	0,360
	0,337
	0,363
	0,340
	0,360
	0,337
	0,365
	0,341
	0,362
	0,338
	0,362
	0,338
	0,363
	0,340
	0,359
	0,336
	0,363
	0,340
	0,360
	0,342
	0,365
	0,341
	

	
	4-этажные      
	0,407
	0,379
	0,410
	0,382
	0,407
	0,379
	0,411
	0,384
	0,408
	0,381
	0,408
	0,381
	0,410
	0,382
	0,405
	0,377
	0,410
	0,382
	0,407
	0,385
	0,411
	0,384
	

	
	5-этажные      
	0,453
	0,421
	0,456
	0,425
	0,453
	0,421
	0,458
	0,427
	0,455
	0,423
	0,455
	0,423
	0,456
	0,425
	0,451
	0,419
	0,456
	0,425
	0,453
	0,428
	0,458
	0,427
	

	
	6-этажные      
	0,499
	0,463
	0,503
	0,468
	0,499
	0,463
	0,505
	0,470
	0,501
	0,465
	0,501
	0,465
	0,503
	0,468
	0,497
	0,461
	0,503
	0,468
	0,499
	0,471
	0,505
	0,470
	

	
	7-этажные      
	0,545
	0,505
	0,550
	0,510
	0,545
	0,505
	0,552
	0,512
	0,547
	0,508
	0,547
	0,508
	0,550
	0,510
	0,543
	0,503
	0,550
	0,510
	0,545
	0,514
	0,552
	0,512
	

	
	8-этажные      
	0,591
	0,548
	0,596
	0,553
	0,591
	0,548
	0,599
	0,555
	0,594
	0,550
	0,594
	0,550
	0,596
	0,553
	0,588
	0,545
	0,596
	0,553
	0,591
	0,557
	0,599
	0,555
	

	
	9-этажные      
	0,637
	0,590
	0,643
	0,595
	0,637
	0,590
	0,646
	0,598
	0,640
	0,593
	0,640
	0,593
	0,643
	0,595
	0,634
	0,587
	0,643
	0,595
	0,637
	0,600
	0,646
	0,598
	

	
	10-этажные     
	0,683
	0,632
	0,689
	0,638
	0,683
	0,632
	0,692
	0,641
	0,686
	0,635
	0,686
	0,635
	0,689
	0,638
	0,680
	0,629
	0,689
	0,638
	0,683
	0,643
	0,692
	0,641
	

	
	11-этажные     
	0,729
	0,674
	0,736
	0,680
	0,729
	0,674
	0,739
	0,684
	0,733
	0,677
	0,733
	0,677
	0,736
	0,680
	0,726
	0,671
	0,736
	0,680
	0,729
	0,686
	0,739
	0,684
	

	
	12-этажные     
	0,776
	0,716
	0,783
	0,723
	0,776
	0,716
	0,786
	0,727
	0,779
	0,720
	0,779
	0,720
	0,783
	0,723
	0,772
	0,712
	0,783
	0,723
	0,776
	0,729
	0,786
	0,727
	

	
	13-этажные     
	0,822
	0,758
	0,829
	0,766
	0,822
	0,758
	0,833
	0,769
	0,825
	0,762
	0,825
	0,762
	0,829
	0,766
	0,818
	0,754
	0,829
	0,766
	0,822
	0,772
	0,833
	0,769
	

	
	14-этажные     
	0,868
	0,800
	0,876
	0,808
	0,868
	0,800
	0,880
	0,812
	0,872
	0,804
	0,872
	0,804
	0,876
	0,808
	0,864
	0,796
	0,876
	0,808
	0,868
	0,815
	0,880
	0,812
	

	
	15-этажные     
	0,914
	0,842
	0,922
	0,851
	0,914
	0,842
	0,927
	0,855
	0,918
	0,847
	0,918
	0,847
	0,922
	0,851
	0,910
	0,838
	0,922
	0,851
	0,914
	0,858
	0,927
	0,855
	

	
	16-этажные     
	0,960
	0,885
	0,969
	0,893
	0,960
	0,885
	0,973
	0,898
	0,965
	0,889
	0,965
	0,889
	0,969
	0,893
	0,955
	0,880
	0,969
	0,893
	0,960
	0,901
	0,973
	0,898
	

	
	17-этажные     
	1,006
	0,927
	1,016
	0,936
	1,006
	0,927
	1,020
	0,941
	1,011
	0,931
	1,011
	0,931
	1,016
	0,936
	1,001
	0,922
	1,016
	0,936
	1,006
	0,944
	1,020
	0,941
	

	
	18-этажные     
	1,052
	0,969
	1,062
	0,979
	1,052
	0,969
	1,067
	0,983
	1,057
	0,974
	1,057
	0,974
	1,062
	0,979
	1,047
	0,964
	1,062
	0,979
	1,052
	0,987
	1,067
	0,983
	

	
	19-этажные     
	1,098
	1,011
	1,109
	1,021
	1,098
	1,011
	1,114
	1,026
	1,104
	1,016
	1,104
	1,016
	1,109
	1,021
	1,093
	1,006
	1,109
	1,021
	1,098
	1,029
	1,114
	1,026
	

	
	20-этажные     
	1,145
	1,053
	1,155
	1,064
	1,145
	1,053
	1,161
	1,069
	1,150
	1,058
	1,150
	1,058
	1,155
	1,064
	1,139
	1,048
	1,155
	1,064
	1,145
	1,072
	1,161
	1,069
	

	
	21-этажные     
	1,191
	1,095
	1,202
	1,106
	1,191
	1,095
	1,208
	1,112
	1,196
	1,101
	1,196
	1,101
	1,202
	1,106
	1,185
	1,089
	1,202
	1,106
	1,191
	1,115
	1,208
	1,112
	

	
	22-этажные     
	1,237
	1,137
	1,249
	1,149
	1,237
	1,137
	1,254
	1,155
	1,243
	1,143
	1,243
	1,143
	1,249
	1,149
	1,231
	1,131
	1,249
	1,149
	1,237
	1,158
	1,254
	1,155
	

	
	23-этажные     
	1,283
	1,179
	1,295
	1,192
	1,283
	1,179
	1,301
	1,198
	1,289
	1,185
	1,289
	1,185
	1,295
	1,192
	1,277
	1,173
	1,295
	1,192
	1,283
	1,201
	1,301
	1,198
	

	
	24-этажные     
	1,329
	1,221
	1,342
	1,234
	1,329
	1,221
	1,348
	1,240
	1,335
	1,228
	1,335
	1,228
	1,342
	1,234
	1,323
	1,215
	1,342
	1,234
	1,329
	1,244
	1,348
	1,240
	

	
	25-этажные и   
выше           
	1,375
	1,264
	1,388
	1,277
	1,375
	1,264
	1,395
	1,283
	1,382
	1,270
	1,382
	1,270
	1,388
	1,277
	1,368
	1,257
	1,388
	1,277
	1,375
	1,287
	1,395
	1,283
	

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,337
	0,352
	0,335
	0,350
	0,337
	0,352
	0,334
	0,349
	0,336
	0,351
	0,336
	0,351
	0,335
	0,350
	0,338
	0,353
	0,335
	0,350
	0,337
	0,349
	0,334
	0,349
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав имущества в      
многоквартирном доме    

	
	2-этажные      
	0,400
	0,420
	0,398
	0,418
	0,400
	0,420
	0,397
	0,416
	0,399
	0,419
	0,399
	0,419
	0,398
	0,418
	0,402
	0,421
	0,398
	0,418
	0,400
	0,416
	0,397
	0,416
	

	
	3-этажные      
	0,464
	0,488
	0,462
	0,485
	0,464
	0,488
	0,460
	0,484
	0,463
	0,486
	0,463
	0,486
	0,462
	0,485
	0,466
	0,489
	0,462
	0,485
	0,464
	0,483
	0,460
	0,484
	

	
	4-этажные      
	0,528
	0,556
	0,525
	0,552
	0,528
	0,556
	0,523
	0,551
	0,527
	0,554
	0,527
	0,554
	0,525
	0,552
	0,530
	0,557
	0,525
	0,552
	0,528
	0,550
	0,523
	0,551
	

	
	5-этажные      
	0,592
	0,623
	0,588
	0,620
	0,592
	0,623
	0,586
	0,618
	0,590
	0,622
	0,590
	0,622
	0,588
	0,620
	0,594
	0,625
	0,588
	0,620
	0,592
	0,617
	0,586
	0,618
	

	
	6-этажные      
	0,656
	0,691
	0,652
	0,687
	0,656
	0,691
	0,650
	0,685
	0,654
	0,689
	0,654
	0,689
	0,652
	0,687
	0,658
	0,693
	0,652
	0,687
	0,656
	0,684
	0,650
	0,685
	

	
	7-этажные      
	0,720
	0,759
	0,715
	0,755
	0,720
	0,759
	0,713
	0,752
	0,717
	0,757
	0,717
	0,757
	0,715
	0,755
	0,722
	0,762
	0,715
	0,755
	0,720
	0,751
	0,713
	0,752
	

	
	8-этажные      
	0,784
	0,827
	0,778
	0,822
	0,784
	0,827
	0,776
	0,819
	0,781
	0,824
	0,781
	0,824
	0,778
	0,822
	0,786
	0,830
	0,778
	0,822
	0,784
	0,818
	0,776
	0,819
	

	
	9-этажные      
	0,847
	0,895
	0,842
	0,889
	0,847
	0,895
	0,839
	0,887
	0,845
	0,892
	0,845
	0,892
	0,842
	0,889
	0,850
	0,898
	0,842
	0,889
	0,847
	0,885
	0,839
	0,887
	

	
	10-этажные     
	0,911
	0,963
	0,905
	0,957
	0,911
	0,963
	0,902
	0,954
	0,908
	0,960
	0,908
	0,960
	0,905
	0,957
	0,914
	0,966
	0,905
	0,957
	0,911
	0,952
	0,902
	0,954
	

	
	11-этажные     
	0,975
	1,031
	0,969
	1,024
	0,975
	1,031
	0,965
	1,021
	0,972
	1,027
	0,972
	1,027
	0,969
	1,024
	0,978
	1,034
	0,969
	1,024
	0,975
	1,019
	0,965
	1,021
	

	
	12-этажные     
	1,039
	1,098
	1,032
	1,091
	1,039
	1,098
	1,028
	1,088
	1,035
	1,095
	1,035
	1,095
	1,032
	1,091
	1,043
	1,102
	1,032
	1,091
	1,039
	1,086
	1,028
	1,088
	

	
	13-этажные     
	1,103
	1,166
	1,095
	1,159
	1,103
	1,166
	1,092
	1,155
	1,099
	1,163
	1,099
	1,163
	1,095
	1,159
	1,107
	1,170
	1,095
	1,159
	1,103
	1,153
	1,092
	1,155
	

	
	14-этажные     
	1,167
	1,234
	1,159
	1,226
	1,167
	1,234
	1,155
	1,222
	1,163
	1,230
	1,163
	1,230
	1,159
	1,226
	1,171
	1,238
	1,159
	1,226
	1,167
	1,220
	1,155
	1,222
	

	
	15-этажные     
	1,231
	1,302
	1,222
	1,294
	1,231
	1,302
	1,218
	1,289
	1,226
	1,298
	1,226
	1,298
	1,222
	1,294
	1,235
	1,306
	1,222
	1,294
	1,231
	1,287
	1,218
	1,289
	

	
	16-этажные     
	1,294
	1,370
	1,285
	1,361
	1,294
	1,370
	1,281
	1,357
	1,290
	1,365
	1,290
	1,365
	1,285
	1,361
	1,299
	1,374
	1,285
	1,361
	1,294
	1,354
	1,281
	1,357
	

	
	17-этажные     
	1,358
	1,438
	1,349
	1,428
	1,358
	1,438
	1,344
	1,424
	1,354
	1,433
	1,354
	1,433
	1,349
	1,428
	1,363
	1,443
	1,349
	1,428
	1,358
	1,421
	1,344
	1,424
	

	
	18-этажные     
	1,422
	1,506
	1,412
	1,496
	1,422
	1,506
	1,407
	1,491
	1,417
	1,501
	1,417
	1,501
	1,412
	1,496
	1,427
	1,511
	1,412
	1,496
	1,422
	1,488
	1,407
	1,491
	

	
	19-этажные     
	1,486
	1,574
	1,476
	1,563
	1,486
	1,574
	1,470
	1,558
	1,481
	1,568
	1,481
	1,568
	1,476
	1,563
	1,491
	1,579
	1,476
	1,563
	1,486
	1,555
	1,470
	1,558
	

	
	20-этажные     
	1,550
	1,641
	1,539
	1,631
	1,550
	1,641
	1,534
	1,625
	1,544
	1,636
	1,544
	1,636
	1,539
	1,631
	1,555
	1,647
	1,539
	1,631
	1,550
	1,622
	1,534
	1,625
	

	
	21-этажные     
	1,614
	1,709
	1,602
	1,698
	1,614
	1,709
	1,597
	1,692
	1,608
	1,704
	1,608
	1,704
	1,602
	1,698
	1,619
	1,715
	1,602
	1,698
	1,614
	1,689
	1,597
	1,692
	

	
	22-этажные     
	1,678
	1,777
	1,666
	1,765
	1,678
	1,777
	1,660
	1,760
	1,672
	1,771
	1,672
	1,771
	1,666
	1,765
	1,684
	1,783
	1,666
	1,765
	1,678
	1,756
	1,660
	1,760
	

	
	23-этажные     
	1,741
	1,845
	1,729
	1,833
	1,741
	1,845
	1,723
	1,827
	1,735
	1,839
	1,735
	1,839
	1,729
	1,833
	1,748
	1,851
	1,729
	1,833
	1,741
	1,823
	1,723
	1,827
	

	
	24-этажные     
	1,805
	1,913
	1,792
	1,900
	1,805
	1,913
	1,786
	1,894
	1,799
	1,906
	1,799
	1,906
	1,792
	1,900
	1,812
	1,919
	1,792
	1,900
	1,805
	1,890
	1,786
	1,894
	

	
	25-этажные и   
выше           
	1,869
	1,981
	1,856
	1,967
	1,869
	1,981
	1,849
	1,961
	1,862
	1,974
	1,862
	1,974
	1,856
	1,967
	1,876
	1,987
	1,856
	1,967
	1,869
	1,957
	1,849
	1,961
	

	1.1.3
	ванна длиной   
1650-1700 мм с 
душем          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,272
	0,256
	0,274
	0,258
	0,272
	0,256
	0,275
	0,259
	0,273
	0,257
	0,273
	0,257
	0,274
	0,258
	0,271
	0,255
	0,274
	0,258
	0,272
	0,259
	0,275
	0,259
	N одн гвс = B x K / Sои,
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
B - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
горячему водоснабжению  
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,319
	0,299
	0,321
	0,301
	0,319
	0,299
	0,323
	0,303
	0,320
	0,300
	0,320
	0,300
	0,321
	0,301
	0,318
	0,298
	0,321
	0,301
	0,319
	0,303
	0,323
	0,303
	

	
	3-этажные      
	0,366
	0,342
	0,369
	0,345
	0,366
	0,342
	0,370
	0,346
	0,368
	0,344
	0,368
	0,344
	0,369
	0,345
	0,365
	0,341
	0,369
	0,345
	0,366
	0,347
	0,370
	0,346
	

	
	4-этажные      
	0,413
	0,385
	0,417
	0,388
	0,413
	0,385
	0,418
	0,390
	0,415
	0,387
	0,415
	0,387
	0,417
	0,388
	0,411
	0,383
	0,417
	0,388
	0,413
	0,391
	0,418
	0,390
	

	
	5-этажные      
	0,460
	0,428
	0,464
	0,432
	0,460
	0,428
	0,466
	0,434
	0,462
	0,430
	0,462
	0,430
	0,464
	0,432
	0,458
	0,426
	0,464
	0,432
	0,460
	0,435
	0,466
	0,434
	

	
	6-этажные      
	0,507
	0,471
	0,512
	0,475
	0,507
	0,471
	0,514
	0,477
	0,510
	0,473
	0,510
	0,473
	0,512
	0,475
	0,505
	0,469
	0,512
	0,475
	0,507
	0,479
	0,514
	0,477
	

	
	7-этажные      
	0,554
	0,514
	0,559
	0,519
	0,554
	0,514
	0,562
	0,521
	0,557
	0,517
	0,557
	0,517
	0,559
	0,519
	0,552
	0,512
	0,559
	0,519
	0,554
	0,523
	0,562
	0,521
	

	
	8-этажные      
	0,602
	0,557
	0,607
	0,562
	0,602
	0,557
	0,609
	0,565
	0,604
	0,560
	0,604
	0,560
	0,607
	0,562
	0,599
	0,554
	0,607
	0,562
	0,602
	0,566
	0,609
	0,565
	

	
	9-этажные      
	0,649
	0,600
	0,654
	0,606
	0,649
	0,600
	0,657
	0,609
	0,652
	0,603
	0,652
	0,603
	0,654
	0,606
	0,646
	0,597
	0,654
	0,606
	0,649
	0,610
	0,657
	0,609
	

	
	10-этажные     
	0,696
	0,643
	0,702
	0,649
	0,696
	0,643
	0,705
	0,652
	0,699
	0,646
	0,699
	0,646
	0,702
	0,649
	0,693
	0,640
	0,702
	0,649
	0,696
	0,654
	0,705
	0,652
	

	
	11-этажные     
	0,743
	0,686
	0,750
	0,693
	0,743
	0,686
	0,753
	0,696
	0,746
	0,689
	0,746
	0,689
	0,750
	0,693
	0,739
	0,683
	0,750
	0,693
	0,743
	0,698
	0,753
	0,696
	

	
	12-этажные     
	0,790
	0,729
	0,797
	0,736
	0,790
	0,729
	0,801
	0,740
	0,794
	0,733
	0,794
	0,733
	0,797
	0,736
	0,786
	0,725
	0,797
	0,736
	0,790
	0,742
	0,801
	0,740
	

	
	13-этажные     
	0,837
	0,772
	0,845
	0,780
	0,837
	0,772
	0,848
	0,784
	0,841
	0,776
	0,841
	0,776
	0,845
	0,780
	0,833
	0,768
	0,845
	0,780
	0,837
	0,786
	0,848
	0,784
	

	
	14-этажные     
	0,884
	0,815
	0,892
	0,823
	0,884
	0,815
	0,896
	0,827
	0,888
	0,819
	0,888
	0,819
	0,892
	0,823
	0,880
	0,811
	0,892
	0,823
	0,884
	0,829
	0,896
	0,827
	

	
	15-этажные     
	0,931
	0,858
	0,940
	0,867
	0,931
	0,858
	0,944
	0,871
	0,936
	0,862
	0,936
	0,862
	0,940
	0,867
	0,927
	0,854
	0,940
	0,867
	0,931
	0,873
	0,944
	0,871
	

	
	16-этажные     
	0,978
	0,901
	0,987
	0,910
	0,978
	0,901
	0,992
	0,915
	0,983
	0,906
	0,983
	0,906
	0,987
	0,910
	0,974
	0,896
	0,987
	0,910
	0,978
	0,917
	0,992
	0,915
	

	
	17-этажные     
	1,025
	0,944
	1,035
	0,954
	1,025
	0,944
	1,040
	0,958
	1,030
	0,949
	1,030
	0,949
	1,035
	0,954
	1,020
	0,939
	1,035
	0,954
	1,025
	0,961
	1,040
	0,958
	

	
	18-этажные     
	1,072
	0,987
	1,083
	0,997
	1,072
	0,987
	1,088
	1,002
	1,078
	0,992
	1,078
	0,992
	1,083
	0,997
	1,067
	0,982
	1,083
	0,997
	1,072
	1,005
	1,088
	1,002
	

	
	19-этажные     
	1,120
	1,030
	1,130
	1,041
	1,120
	1,030
	1,135
	1,046
	1,125
	1,035
	1,125
	1,035
	1,130
	1,041
	1,114
	1,025
	1,130
	1,041
	1,120
	1,049
	1,135
	1,046
	

	
	20-этажные     
	1,167
	1,073
	1,178
	1,084
	1,167
	1,073
	1,183
	1,090
	1,172
	1,079
	1,172
	1,079
	1,178
	1,084
	1,161
	1,068
	1,178
	1,084
	1,167
	1,093
	1,183
	1,090
	

	
	21-этажные     
	1,214
	1,116
	1,225
	1,128
	1,214
	1,116
	1,231
	1,133
	1,219
	1,122
	1,219
	1,122
	1,225
	1,128
	1,208
	1,110
	1,225
	1,128
	1,214
	1,136
	1,231
	1,133
	

	
	22-этажные     
	1,261
	1,159
	1,273
	1,171
	1,261
	1,159
	1,279
	1,177
	1,267
	1,165
	1,267
	1,165
	1,273
	1,171
	1,255
	1,153
	1,273
	1,171
	1,261
	1,180
	1,279
	1,177
	

	
	23-этажные     
	1,308
	1,202
	1,320
	1,215
	1,308
	1,202
	1,327
	1,221
	1,314
	1,208
	1,314
	1,208
	1,320
	1,215
	1,301
	1,196
	1,320
	1,215
	1,308
	1,224
	1,327
	1,221
	

	
	24-этажные     
	1,355
	1,245
	1,368
	1,258
	1,355
	1,245
	1,374
	1,264
	1,361
	1,252
	1,361
	1,252
	1,368
	1,258
	1,348
	1,239
	1,368
	1,258
	1,355
	1,268
	1,374
	1,264
	

	
	25-этажные и   
выше           
	1,402
	1,288
	1,416
	1,301
	1,402
	1,288
	1,422
	1,308
	1,409
	1,295
	1,409
	1,295
	1,416
	1,301
	1,395
	1,281
	1,416
	1,301
	1,402
	1,312
	1,422
	1,308
	

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,340
	0,355
	0,338
	0,354
	0,340
	0,355
	0,337
	0,353
	0,339
	0,355
	0,339
	0,355
	0,338
	0,354
	0,341
	0,356
	0,338
	0,354
	0,340
	0,352
	0,337
	0,353
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,404
	0,424
	0,402
	0,422
	0,404
	0,424
	0,401
	0,421
	0,403
	0,423
	0,403
	0,423
	0,402
	0,422
	0,406
	0,425
	0,402
	0,422
	0,404
	0,420
	0,401
	0,421
	

	
	3-этажные      
	0,469
	0,493
	0,466
	0,490
	0,469
	0,493
	0,465
	0,489
	0,468
	0,492
	0,468
	0,492
	0,466
	0,490
	0,470
	0,494
	0,466
	0,490
	0,469
	0,488
	0,465
	0,489
	

	
	4-этажные      
	0,534
	0,562
	0,530
	0,558
	0,534
	0,562
	0,529
	0,557
	0,532
	0,560
	0,532
	0,560
	0,530
	0,558
	0,535
	0,563
	0,530
	0,558
	0,534
	0,556
	0,529
	0,557
	

	
	5-этажные      
	0,598
	0,630
	0,594
	0,627
	0,598
	0,630
	0,593
	0,625
	0,596
	0,629
	0,596
	0,629
	0,594
	0,627
	0,600
	0,632
	0,594
	0,627
	0,598
	0,624
	0,593
	0,625
	

	
	6-этажные      
	0,663
	0,699
	0,659
	0,695
	0,663
	0,699
	0,657
	0,693
	0,661
	0,697
	0,661
	0,697
	0,659
	0,695
	0,665
	0,701
	0,659
	0,695
	0,663
	0,692
	0,657
	0,693
	

	
	7-этажные      
	0,728
	0,768
	0,723
	0,763
	0,728
	0,768
	0,720
	0,761
	0,725
	0,766
	0,725
	0,766
	0,723
	0,763
	0,730
	0,770
	0,723
	0,763
	0,728
	0,760
	0,720
	0,761
	

	
	8-этажные      
	0,792
	0,837
	0,787
	0,831
	0,792
	0,837
	0,784
	0,829
	0,790
	0,834
	0,790
	0,834
	0,787
	0,831
	0,795
	0,839
	0,787
	0,831
	0,792
	0,827
	0,784
	0,829
	

	
	9-этажные      
	0,857
	0,905
	0,851
	0,900
	0,857
	0,905
	0,848
	0,897
	0,854
	0,903
	0,854
	0,903
	0,851
	0,900
	0,860
	0,908
	0,851
	0,900
	0,857
	0,895
	0,848
	0,897
	

	
	10-этажные     
	0,922
	0,974
	0,915
	0,968
	0,922
	0,974
	0,912
	0,965
	0,918
	0,971
	0,918
	0,971
	0,915
	0,968
	0,925
	0,977
	0,915
	0,968
	0,922
	0,963
	0,912
	0,965
	

	
	11-этажные     
	0,986
	1,043
	0,980
	1,036
	0,986
	1,043
	0,976
	1,033
	0,983
	1,040
	0,983
	1,040
	0,980
	1,036
	0,990
	1,046
	0,980
	1,036
	0,986
	1,031
	0,976
	1,033
	

	
	12-этажные     
	1,051
	1,112
	1,044
	1,105
	1,051
	1,112
	1,040
	1,101
	1,047
	1,108
	1,047
	1,108
	1,044
	1,105
	1,055
	1,115
	1,044
	1,105
	1,051
	1,099
	1,040
	1,101
	

	
	13-этажные     
	1,116
	1,180
	1,108
	1,173
	1,116
	1,180
	1,104
	1,169
	1,112
	1,177
	1,112
	1,177
	1,108
	1,173
	1,119
	1,184
	1,108
	1,173
	1,116
	1,167
	1,104
	1,169
	

	
	14-этажные     
	1,180
	1,249
	1,172
	1,241
	1,180
	1,249
	1,168
	1,237
	1,176
	1,245
	1,176
	1,245
	1,172
	1,241
	1,184
	1,253
	1,172
	1,241
	1,180
	1,235
	1,168
	1,237
	

	
	15-этажные     
	1,245
	1,318
	1,236
	1,309
	1,245
	1,318
	1,232
	1,305
	1,240
	1,314
	1,240
	1,314
	1,236
	1,309
	1,249
	1,322
	1,236
	1,309
	1,245
	1,303
	1,232
	1,305
	

	
	16-этажные     
	1,310
	1,387
	1,300
	1,378
	1,310
	1,387
	1,296
	1,373
	1,305
	1,382
	1,305
	1,382
	1,300
	1,378
	1,314
	1,391
	1,300
	1,378
	1,310
	1,371
	1,296
	1,373
	

	
	17-этажные     
	1,374
	1,455
	1,365
	1,446
	1,374
	1,455
	1,360
	1,441
	1,369
	1,451
	1,369
	1,451
	1,365
	1,446
	1,379
	1,460
	1,365
	1,446
	1,374
	1,438
	1,360
	1,441
	

	
	18-этажные     
	1,439
	1,524
	1,429
	1,514
	1,439
	1,524
	1,424
	1,509
	1,434
	1,519
	1,434
	1,519
	1,429
	1,514
	1,444
	1,529
	1,429
	1,514
	1,439
	1,506
	1,424
	1,509
	

	
	19-этажные     
	1,503
	1,593
	1,493
	1,582
	1,503
	1,593
	1,488
	1,577
	1,498
	1,588
	1,498
	1,588
	1,493
	1,582
	1,509
	1,598
	1,493
	1,582
	1,503
	1,574
	1,488
	1,577
	

	
	20-этажные     
	1,568
	1,662
	1,557
	1,651
	1,568
	1,662
	1,552
	1,645
	1,563
	1,656
	1,563
	1,656
	1,557
	1,651
	1,574
	1,667
	1,557
	1,651
	1,568
	1,642
	1,552
	1,645
	

	
	21-этажные     
	1,633
	1,730
	1,621
	1,719
	1,633
	1,730
	1,616
	1,713
	1,627
	1,725
	1,627
	1,725
	1,621
	1,719
	1,639
	1,736
	1,621
	1,719
	1,633
	1,710
	1,616
	1,713
	

	
	22-этажные     
	1,697
	1,799
	1,685
	1,787
	1,697
	1,799
	1,679
	1,781
	1,691
	1,793
	1,691
	1,793
	1,685
	1,787
	1,704
	1,805
	1,685
	1,787
	1,697
	1,778
	1,679
	1,781
	

	
	23-этажные     
	1,762
	1,868
	1,750
	1,855
	1,762
	1,868
	1,743
	1,849
	1,756
	1,862
	1,756
	1,862
	1,750
	1,855
	1,768
	1,874
	1,750
	1,855
	1,762
	1,846
	1,743
	1,849
	

	
	24-этажные     
	1,827
	1,937
	1,814
	1,924
	1,827
	1,937
	1,807
	1,917
	1,820
	1,930
	1,820
	1,930
	1,814
	1,924
	1,833
	1,943
	1,814
	1,924
	1,827
	1,914
	1,807
	1,917
	

	
	25-этажные и   
выше           
	1,891
	2,005
	1,878
	1,992
	1,891
	2,005
	1,871
	1,985
	1,885
	1,999
	1,885
	1,999
	1,878
	1,992
	1,898
	2,012
	1,878
	1,992
	1,891
	1,982
	1,871
	1,985
	

	1.2  
	Холодное       
водоснабжение, 
горячее        
водоснабжение, 
водоотведение, 
душ без ванны  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,227
	0,215
	0,229
	0,217
	0,227
	0,215
	0,229
	0,218
	0,228
	0,216
	0,228
	0,216
	0,229
	0,217
	0,226
	0,215
	0,229
	0,217
	0,227
	0,219
	0,229
	0,218
	N одн гвс = B x K / Sои,
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
B - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
горячему водоснабжению  
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,263
	0,248
	0,265
	0,250
	0,263
	0,248
	0,265
	0,251
	0,264
	0,249
	0,264
	0,249
	0,265
	0,250
	0,262
	0,247
	0,265
	0,250
	0,263
	0,252
	0,265
	0,251
	

	
	3-этажные      
	0,298
	0,280
	0,300
	0,283
	0,298
	0,280
	0,302
	0,284
	0,299
	0,281
	0,299
	0,281
	0,300
	0,283
	0,297
	0,279
	0,300
	0,283
	0,298
	0,285
	0,302
	0,284
	

	
	4-этажные      
	0,334
	0,313
	0,336
	0,315
	0,334
	0,313
	0,338
	0,317
	0,335
	0,314
	0,335
	0,314
	0,336
	0,315
	0,332
	0,311
	0,336
	0,315
	0,334
	0,319
	0,338
	0,317
	

	
	5-этажные      
	0,369
	0,345
	0,372
	0,348
	0,369
	0,345
	0,374
	0,350
	0,371
	0,347
	0,371
	0,347
	0,372
	0,348
	0,368
	0,344
	0,372
	0,348
	0,369
	0,352
	0,374
	0,350
	

	
	6-этажные      
	0,405
	0,378
	0,408
	0,381
	0,405
	0,378
	0,410
	0,383
	0,406
	0,379
	0,406
	0,379
	0,408
	0,381
	0,403
	0,376
	0,408
	0,381
	0,405
	0,385
	0,410
	0,383
	

	
	7-этажные      
	0,440
	0,410
	0,444
	0,414
	0,440
	0,410
	0,446
	0,416
	0,442
	0,412
	0,442
	0,412
	0,444
	0,414
	0,438
	0,408
	0,444
	0,414
	0,440
	0,419
	0,446
	0,416
	

	
	8-этажные      
	0,476
	0,443
	0,480
	0,447
	0,476
	0,443
	0,482
	0,449
	0,478
	0,445
	0,478
	0,445
	0,480
	0,447
	0,474
	0,440
	0,480
	0,447
	0,476
	0,452
	0,482
	0,449
	

	
	9-этажные      
	0,511
	0,475
	0,516
	0,479
	0,511
	0,475
	0,518
	0,482
	0,513
	0,477
	0,513
	0,477
	0,516
	0,479
	0,509
	0,473
	0,516
	0,479
	0,511
	0,485
	0,518
	0,482
	

	
	10-этажные     
	0,547
	0,507
	0,552
	0,512
	0,547
	0,507
	0,554
	0,515
	0,549
	0,510
	0,549
	0,510
	0,552
	0,512
	0,544
	0,505
	0,552
	0,512
	0,547
	0,518
	0,554
	0,515
	

	
	11-этажные     
	0,582
	0,540
	0,587
	0,545
	0,582
	0,540
	0,590
	0,548
	0,585
	0,543
	0,585
	0,543
	0,587
	0,545
	0,580
	0,537
	0,587
	0,545
	0,582
	0,552
	0,590
	0,548
	

	
	12-этажные     
	0,618
	0,572
	0,623
	0,578
	0,618
	0,572
	0,626
	0,581
	0,621
	0,575
	0,621
	0,575
	0,623
	0,578
	0,615
	0,570
	0,623
	0,578
	0,618
	0,585
	0,626
	0,581
	

	
	13-этажные     
	0,653
	0,605
	0,659
	0,611
	0,653
	0,605
	0,662
	0,614
	0,656
	0,608
	0,656
	0,608
	0,659
	0,611
	0,650
	0,602
	0,659
	0,611
	0,653
	0,618
	0,662
	0,614
	

	
	14-этажные     
	0,689
	0,637
	0,695
	0,644
	0,689
	0,637
	0,698
	0,647
	0,692
	0,640
	0,692
	0,640
	0,695
	0,644
	0,685
	0,634
	0,695
	0,644
	0,689
	0,652
	0,698
	0,647
	

	
	15-этажные     
	0,724
	0,670
	0,731
	0,676
	0,724
	0,670
	0,734
	0,680
	0,728
	0,673
	0,728
	0,673
	0,731
	0,676
	0,721
	0,666
	0,731
	0,676
	0,724
	0,685
	0,734
	0,680
	

	
	16-этажные     
	0,760
	0,702
	0,767
	0,709
	0,760
	0,702
	0,770
	0,713
	0,763
	0,706
	0,763
	0,706
	0,767
	0,709
	0,756
	0,699
	0,767
	0,709
	0,760
	0,718
	0,770
	0,713
	

	
	17-этажные     
	0,795
	0,735
	0,803
	0,742
	0,795
	0,735
	0,807
	0,746
	0,799
	0,738
	0,799
	0,738
	0,803
	0,742
	0,791
	0,731
	0,803
	0,742
	0,795
	0,751
	0,807
	0,746
	

	
	18-этажные     
	0,831
	0,767
	0,839
	0,775
	0,831
	0,767
	0,843
	0,779
	0,835
	0,771
	0,835
	0,771
	0,839
	0,775
	0,827
	0,763
	0,839
	0,775
	0,831
	0,785
	0,843
	0,779
	

	
	19-этажные     
	0,866
	0,799
	0,875
	0,808
	0,866
	0,799
	0,879
	0,812
	0,870
	0,804
	0,870
	0,804
	0,875
	0,808
	0,862
	0,795
	0,875
	0,808
	0,866
	0,818
	0,879
	0,812
	

	
	20-этажные     
	0,902
	0,832
	0,910
	0,841
	0,902
	0,832
	0,915
	0,845
	0,906
	0,836
	0,906
	0,836
	0,910
	0,841
	0,897
	0,828
	0,910
	0,841
	0,902
	0,851
	0,915
	0,845
	

	
	21-этажные     
	0,937
	0,864
	0,946
	0,873
	0,937
	0,864
	0,951
	0,878
	0,942
	0,869
	0,942
	0,869
	0,946
	0,873
	0,933
	0,860
	0,946
	0,873
	0,937
	0,885
	0,951
	0,878
	

	
	22-этажные     
	0,973
	0,897
	0,982
	0,906
	0,973
	0,897
	0,987
	0,911
	0,977
	0,902
	0,977
	0,902
	0,982
	0,906
	0,968
	0,892
	0,982
	0,906
	0,973
	0,918
	0,987
	0,911
	

	
	23-этажные     
	1,008
	0,929
	1,018
	0,939
	1,008
	0,929
	1,023
	0,944
	1,013
	0,934
	1,013
	0,934
	1,018
	0,939
	1,003
	0,924
	1,018
	0,939
	1,008
	0,951
	1,023
	0,944
	

	
	24-этажные     
	1,044
	0,962
	1,054
	0,972
	1,044
	0,962
	1,059
	0,977
	1,049
	0,967
	1,049
	0,967
	1,054
	0,972
	1,038
	0,957
	1,054
	0,972
	1,044
	0,985
	1,059
	0,977
	

	
	25-этажные и   
выше           
	1,079
	0,994
	1,090
	1,005
	1,079
	0,994
	1,095
	1,010
	1,085
	0,999
	1,085
	0,999
	1,090
	1,005
	1,074
	0,989
	1,090
	1,005
	1,079
	1,018
	1,095
	1,010
	

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,303
	0,314
	0,301
	0,313
	0,303
	0,314
	0,300
	0,312
	0,302
	0,314
	0,302
	0,314
	0,301
	0,313
	0,303
	0,315
	0,301
	0,313
	0,303
	0,311
	0,300
	0,312
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,358
	0,373
	0,356
	0,371
	0,358
	0,373
	0,355
	0,370
	0,357
	0,372
	0,357
	0,372
	0,356
	0,371
	0,359
	0,373
	0,356
	0,371
	0,358
	0,368
	0,355
	0,370
	

	
	3-этажные      
	0,413
	0,431
	0,410
	0,428
	0,413
	0,431
	0,409
	0,427
	0,412
	0,429
	0,412
	0,429
	0,410
	0,428
	0,414
	0,432
	0,410
	0,428
	0,413
	0,426
	0,409
	0,427
	

	
	4-этажные      
	0,468
	0,489
	0,465
	0,486
	0,468
	0,489
	0,464
	0,485
	0,466
	0,487
	0,466
	0,487
	0,465
	0,486
	0,469
	0,490
	0,465
	0,486
	0,468
	0,483
	0,464
	0,485
	

	
	5-этажные      
	0,523
	0,547
	0,520
	0,544
	0,523
	0,547
	0,518
	0,542
	0,521
	0,545
	0,521
	0,545
	0,520
	0,544
	0,524
	0,548
	0,520
	0,544
	0,523
	0,540
	0,518
	0,542
	

	
	6-этажные      
	0,578
	0,605
	0,574
	0,602
	0,578
	0,605
	0,573
	0,600
	0,576
	0,603
	0,576
	0,603
	0,574
	0,602
	0,580
	0,607
	0,574
	0,602
	0,578
	0,597
	0,573
	0,600
	

	
	7-этажные      
	0,633
	0,663
	0,629
	0,659
	0,633
	0,663
	0,627
	0,657
	0,631
	0,661
	0,631
	0,661
	0,629
	0,659
	0,635
	0,665
	0,629
	0,659
	0,633
	0,655
	0,627
	0,657
	

	
	8-этажные      
	0,688
	0,721
	0,684
	0,717
	0,688
	0,721
	0,682
	0,715
	0,686
	0,719
	0,686
	0,719
	0,684
	0,717
	0,690
	0,723
	0,684
	0,717
	0,688
	0,712
	0,682
	0,715
	

	
	9-этажные      
	0,743
	0,779
	0,739
	0,775
	0,743
	0,779
	0,736
	0,773
	0,741
	0,777
	0,741
	0,777
	0,739
	0,775
	0,745
	0,781
	0,739
	0,775
	0,743
	0,769
	0,736
	0,773
	

	
	10-этажные     
	0,798
	0,837
	0,793
	0,832
	0,798
	0,837
	0,791
	0,830
	0,796
	0,835
	0,796
	0,835
	0,793
	0,832
	0,801
	0,840
	0,793
	0,832
	0,798
	0,826
	0,791
	0,830
	

	
	11-этажные     
	0,853
	0,895
	0,848
	0,890
	0,853
	0,895
	0,845
	0,888
	0,850
	0,893
	0,850
	0,893
	0,848
	0,890
	0,856
	0,898
	0,848
	0,890
	0,853
	0,884
	0,845
	0,888
	

	
	12-этажные     
	0,908
	0,954
	0,903
	0,948
	0,908
	0,954
	0,900
	0,945
	0,905
	0,951
	0,905
	0,951
	0,903
	0,948
	0,911
	0,956
	0,903
	0,948
	0,908
	0,941
	0,900
	0,945
	

	
	13-этажные     
	0,963
	1,012
	0,957
	1,006
	0,963
	1,012
	0,954
	1,003
	0,960
	1,009
	0,960
	1,009
	0,957
	1,006
	0,966
	1,015
	0,957
	1,006
	0,963
	0,998
	0,954
	1,003
	

	
	14-этажные     
	1,018
	1,070
	1,012
	1,063
	1,018
	1,070
	1,009
	1,060
	1,015
	1,067
	1,015
	1,067
	1,012
	1,063
	1,022
	1,073
	1,012
	1,063
	1,018
	1,055
	1,009
	1,060
	

	
	15-этажные     
	1,073
	1,128
	1,067
	1,121
	1,073
	1,128
	1,063
	1,118
	1,070
	1,124
	1,070
	1,124
	1,067
	1,121
	1,077
	1,131
	1,067
	1,121
	1,073
	1,113
	1,063
	1,118
	

	
	16-этажные     
	1,128
	1,186
	1,121
	1,179
	1,128
	1,186
	1,118
	1,175
	1,125
	1,182
	1,125
	1,182
	1,121
	1,179
	1,132
	1,190
	1,121
	1,179
	1,128
	1,170
	1,118
	1,175
	

	
	17-этажные     
	1,183
	1,244
	1,176
	1,237
	1,183
	1,244
	1,172
	1,233
	1,180
	1,240
	1,180
	1,240
	1,176
	1,237
	1,187
	1,248
	1,176
	1,237
	1,183
	1,227
	1,172
	1,233
	

	
	18-этажные     
	1,238
	1,302
	1,231
	1,294
	1,238
	1,302
	1,227
	1,290
	1,234
	1,298
	1,234
	1,298
	1,231
	1,294
	1,243
	1,306
	1,231
	1,294
	1,238
	1,284
	1,227
	1,290
	

	
	19-этажные     
	1,294
	1,360
	1,285
	1,352
	1,294
	1,360
	1,281
	1,348
	1,289
	1,356
	1,289
	1,356
	1,285
	1,352
	1,298
	1,364
	1,285
	1,352
	1,294
	1,342
	1,281
	1,348
	

	
	20-этажные     
	1,349
	1,418
	1,340
	1,410
	1,349
	1,418
	1,336
	1,405
	1,344
	1,414
	1,344
	1,414
	1,340
	1,410
	1,353
	1,423
	1,340
	1,410
	1,349
	1,399
	1,336
	1,405
	

	
	21-этажные     
	1,404
	1,476
	1,395
	1,467
	1,404
	1,476
	1,390
	1,463
	1,399
	1,472
	1,399
	1,472
	1,395
	1,467
	1,408
	1,481
	1,395
	1,467
	1,404
	1,456
	1,390
	1,463
	

	
	22-этажные     
	1,459
	1,535
	1,449
	1,525
	1,459
	1,535
	1,445
	1,521
	1,454
	1,530
	1,454
	1,530
	1,449
	1,525
	1,464
	1,539
	1,449
	1,525
	1,459
	1,513
	1,445
	1,521
	

	
	23-этажные     
	1,514
	1,593
	1,504
	1,583
	1,514
	1,593
	1,499
	1,578
	1,509
	1,588
	1,509
	1,588
	1,504
	1,583
	1,519
	1,598
	1,504
	1,583
	1,514
	1,571
	1,499
	1,578
	

	
	24-этажные     
	1,569
	1,651
	1,559
	1,641
	1,569
	1,651
	1,553
	1,636
	1,564
	1,646
	1,564
	1,646
	1,559
	1,641
	1,574
	1,656
	1,559
	1,641
	1,569
	1,628
	1,553
	1,636
	

	
	25-этажные и   
выше           
	1,624
	1,709
	1,613
	1,698
	1,624
	1,709
	1,608
	1,693
	1,618
	1,704
	1,618
	1,704
	1,613
	1,698
	1,629
	1,714
	1,613
	1,698
	1,624
	1,685
	1,608
	1,693
	

	1.3  
	Холодное       
водоснабжение, 
водоотведение, 
ванна с душем, 
с газовым      
водонагревате- 
лем            
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (А)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	0,468
	

	
	2-этажные      
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	0,566
	

	
	3-этажные      
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	

	
	4-этажные      
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	

	
	5-этажные      
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	

	1.4  
	Холодное       
водоснабжение, 
водоотведение, 
ванна с душем, 
с              
водонагревате- 
лем на твердом 
топливе или с  
электроводо-   
нагревателем   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	0,456
	

	
	2-этажные      
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	0,550
	

	
	3-этажные      
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	

	
	4-этажные      
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	0,740
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	0,835
	

	1.5  
	Холодное       
водоснабжение, 
водоотведение, 
душ без ванны, 
с              
газоснабжением 
или без        
газоснабжения  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (В)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (А)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	0,407
	

	
	2-этажные      
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	0,489
	

	
	3-этажные      
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	0,571
	

	
	4-этажные      
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	0,653
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	0,735
	

	1.6  
	Холодное       
водоснабжение, 
водоотведение, 
без душа, без  
ванны, с       
газоснабжением 
или без        
газоснабжения  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	0,259
	

	
	2-этажные      
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	0,303
	

	
	3-этажные      
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347
	

	
	4-этажные      
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	0,391
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	0,435
	

	1.7  
	Холодное       
водоснабжение, 
водоотведение, 
ванна без душа 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	

	
	2-этажные      
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	0,296
	

	
	3-этажные      
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	

	
	4-этажные      
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	0,381
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	0,424
	

	2    
	Общежития,     
многоквартирные
дома, ранее    
имевшие статус 
общежития, с   
открытой и     
закрытой       
системой       
теплоснабжения,
с холодным     
водоснабжением,
с              
водоотведением 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1  
	с горячим      
водоснабжением 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	с общими       
кухнями, с     
блоками душевых
на этажах при  
жилых комнатах 
в каждой секции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (В)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,196
	0,187
	0,197
	0,188
	0,196
	0,187
	0,198
	0,189
	0,197
	0,188
	0,197
	0,188
	0,197
	0,188
	0,196
	0,187
	0,197
	0,188
	0,196
	0,191
	0,198
	0,189
	N одн гвс = B x K / Sои,
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
B - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
горячему водоснабжению  
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,224
	0,212
	0,225
	0,214
	0,224
	0,212
	0,226
	0,215
	0,224
	0,213
	0,224
	0,213
	0,225
	0,214
	0,223
	0,212
	0,225
	0,214
	0,224
	0,217
	0,226
	0,215
	

	
	3-этажные      
	0,251
	0,238
	0,253
	0,239
	0,251
	0,238
	0,254
	0,240
	0,252
	0,238
	0,252
	0,238
	0,253
	0,239
	0,250
	0,237
	0,253
	0,239
	0,251
	0,243
	0,254
	0,240
	

	
	4-этажные      
	0,279
	0,263
	0,281
	0,265
	0,279
	0,263
	0,282
	0,266
	0,280
	0,264
	0,280
	0,264
	0,281
	0,265
	0,278
	0,262
	0,281
	0,265
	0,279
	0,269
	0,282
	0,266
	

	
	5-этажные      
	0,306
	0,288
	0,309
	0,290
	0,306
	0,288
	0,310
	0,291
	0,307
	0,289
	0,307
	0,289
	0,309
	0,290
	0,305
	0,287
	0,309
	0,290
	0,306
	0,295
	0,310
	0,291
	

	
	6-этажные      
	0,334
	0,313
	0,336
	0,316
	0,334
	0,313
	0,338
	0,317
	0,335
	0,314
	0,335
	0,314
	0,336
	0,316
	0,332
	0,312
	0,336
	0,316
	0,334
	0,321
	0,338
	0,317
	

	
	7-этажные      
	0,361
	0,338
	0,364
	0,341
	0,361
	0,338
	0,365
	0,342
	0,363
	0,340
	0,363
	0,340
	0,364
	0,341
	0,360
	0,337
	0,364
	0,341
	0,361
	0,347
	0,365
	0,342
	

	
	8-этажные      
	0,389
	0,363
	0,392
	0,366
	0,389
	0,363
	0,393
	0,368
	0,390
	0,365
	0,390
	0,365
	0,392
	0,366
	0,387
	0,362
	0,392
	0,366
	0,389
	0,373
	0,393
	0,368
	

	
	9-этажные      
	0,416
	0,389
	0,420
	0,392
	0,416
	0,389
	0,421
	0,394
	0,418
	0,390
	0,418
	0,390
	0,420
	0,392
	0,414
	0,387
	0,420
	0,392
	0,416
	0,399
	0,421
	0,394
	

	
	10-этажные     
	0,444
	0,414
	0,447
	0,417
	0,444
	0,414
	0,449
	0,419
	0,446
	0,416
	0,446
	0,416
	0,447
	0,417
	0,442
	0,412
	0,447
	0,417
	0,444
	0,425
	0,449
	0,419
	

	
	11-этажные     
	0,471
	0,439
	0,475
	0,443
	0,471
	0,439
	0,477
	0,445
	0,473
	0,441
	0,473
	0,441
	0,475
	0,443
	0,469
	0,437
	0,475
	0,443
	0,471
	0,451
	0,477
	0,445
	

	
	12-этажные     
	0,499
	0,464
	0,503
	0,468
	0,499
	0,464
	0,505
	0,470
	0,501
	0,466
	0,501
	0,466
	0,503
	0,468
	0,496
	0,462
	0,503
	0,468
	0,499
	0,477
	0,505
	0,470
	

	
	13-этажные     
	0,526
	0,489
	0,531
	0,494
	0,526
	0,489
	0,533
	0,496
	0,528
	0,491
	0,528
	0,491
	0,531
	0,494
	0,524
	0,487
	0,531
	0,494
	0,526
	0,503
	0,533
	0,496
	

	
	14-этажные     
	0,554
	0,514
	0,558
	0,519
	0,554
	0,514
	0,561
	0,521
	0,556
	0,517
	0,556
	0,517
	0,558
	0,519
	0,551
	0,512
	0,558
	0,519
	0,554
	0,529
	0,561
	0,521
	

	
	15-этажные     
	0,581
	0,539
	0,586
	0,545
	0,581
	0,539
	0,589
	0,547
	0,584
	0,542
	0,584
	0,542
	0,586
	0,545
	0,578
	0,537
	0,586
	0,545
	0,581
	0,555
	0,589
	0,547
	

	
	16-этажные     
	0,609
	0,565
	0,614
	0,570
	0,609
	0,565
	0,617
	0,573
	0,611
	0,567
	0,611
	0,567
	0,614
	0,570
	0,606
	0,562
	0,614
	0,570
	0,609
	0,581
	0,617
	0,573
	

	
	17-этажные     
	0,636
	0,590
	0,642
	0,595
	0,636
	0,590
	0,645
	0,598
	0,639
	0,593
	0,639
	0,593
	0,642
	0,595
	0,633
	0,587
	0,642
	0,595
	0,636
	0,607
	0,645
	0,598
	

	
	18-этажные     
	0,664
	0,615
	0,670
	0,621
	0,664
	0,615
	0,673
	0,624
	0,667
	0,618
	0,667
	0,618
	0,670
	0,621
	0,660
	0,612
	0,670
	0,621
	0,664
	0,633
	0,673
	0,624
	

	
	19-этажные     
	0,691
	0,640
	0,697
	0,646
	0,691
	0,640
	0,700
	0,649
	0,694
	0,643
	0,694
	0,643
	0,697
	0,646
	0,688
	0,637
	0,697
	0,646
	0,691
	0,659
	0,700
	0,649
	

	
	20-этажные     
	0,718
	0,665
	0,725
	0,672
	0,718
	0,665
	0,728
	0,675
	0,722
	0,668
	0,722
	0,668
	0,725
	0,672
	0,715
	0,662
	0,725
	0,672
	0,718
	0,685
	0,728
	0,675
	

	
	21-этажные     
	0,746
	0,690
	0,753
	0,697
	0,746
	0,690
	0,756
	0,701
	0,749
	0,694
	0,749
	0,694
	0,753
	0,697
	0,742
	0,687
	0,753
	0,697
	0,746
	0,711
	0,756
	0,701
	

	
	22-этажные     
	0,773
	0,715
	0,781
	0,723
	0,773
	0,715
	0,784
	0,726
	0,777
	0,719
	0,777
	0,719
	0,781
	0,723
	0,770
	0,712
	0,781
	0,723
	0,773
	0,737
	0,784
	0,726
	

	
	23-этажные     
	0,801
	0,741
	0,808
	0,748
	0,801
	0,741
	0,812
	0,752
	0,805
	0,744
	0,805
	0,744
	0,808
	0,748
	0,797
	0,737
	0,808
	0,748
	0,801
	0,763
	0,812
	0,752
	

	
	24-этажные     
	0,828
	0,766
	0,836
	0,773
	0,828
	0,766
	0,840
	0,777
	0,832
	0,770
	0,832
	0,770
	0,836
	0,773
	0,824
	0,762
	0,836
	0,773
	0,828
	0,789
	0,840
	0,777
	

	
	25-этажные и   
выше           
	0,856
	0,791
	0,864
	0,799
	0,856
	0,791
	0,868
	0,803
	0,860
	0,795
	0,860
	0,795
	0,864
	0,799
	0,852
	0,787
	0,864
	0,799
	0,856
	0,815
	0,868
	0,803
	

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,246
	0,255
	0,245
	0,254
	0,246
	0,255
	0,245
	0,254
	0,246
	0,255
	0,246
	0,255
	0,245
	0,254
	0,247
	0,256
	0,245
	0,254
	0,246
	0,252
	0,245
	0,254
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,287
	0,298
	0,285
	0,297
	0,287
	0,298
	0,285
	0,296
	0,286
	0,297
	0,286
	0,297
	0,285
	0,297
	0,288
	0,299
	0,285
	0,297
	0,287
	0,294
	0,285
	0,296
	

	
	3-этажные      
	0,327
	0,341
	0,326
	0,339
	0,327
	0,341
	0,325
	0,338
	0,326
	0,340
	0,326
	0,340
	0,326
	0,339
	0,328
	0,342
	0,326
	0,339
	0,327
	0,336
	0,325
	0,338
	

	
	4-этажные      
	0,368
	0,384
	0,366
	0,382
	0,368
	0,384
	0,365
	0,381
	0,367
	0,383
	0,367
	0,383
	0,366
	0,382
	0,369
	0,385
	0,366
	0,382
	0,368
	0,378
	0,365
	0,381
	

	
	5-этажные      
	0,408
	0,427
	0,406
	0,424
	0,408
	0,427
	0,405
	0,423
	0,407
	0,425
	0,407
	0,425
	0,406
	0,424
	0,409
	0,428
	0,406
	0,424
	0,408
	0,420
	0,405
	0,423
	

	
	6-этажные      
	0,449
	0,469
	0,446
	0,467
	0,449
	0,469
	0,445
	0,466
	0,447
	0,468
	0,447
	0,468
	0,446
	0,467
	0,450
	0,471
	0,446
	0,467
	0,449
	0,462
	0,445
	0,466
	

	
	7-этажные      
	0,489
	0,512
	0,486
	0,509
	0,489
	0,512
	0,485
	0,508
	0,488
	0,511
	0,488
	0,511
	0,486
	0,509
	0,491
	0,514
	0,486
	0,509
	0,489
	0,504
	0,485
	0,508
	

	
	8-этажные      
	0,530
	0,555
	0,526
	0,552
	0,530
	0,555
	0,525
	0,550
	0,528
	0,553
	0,528
	0,553
	0,526
	0,552
	0,531
	0,556
	0,526
	0,552
	0,530
	0,546
	0,525
	0,550
	

	
	9-этажные      
	0,570
	0,598
	0,567
	0,594
	0,570
	0,598
	0,565
	0,593
	0,568
	0,596
	0,568
	0,596
	0,567
	0,594
	0,572
	0,599
	0,567
	0,594
	0,570
	0,588
	0,565
	0,593
	

	
	10-этажные     
	0,610
	0,640
	0,607
	0,637
	0,610
	0,640
	0,605
	0,635
	0,609
	0,639
	0,609
	0,639
	0,607
	0,637
	0,612
	0,642
	0,607
	0,637
	0,610
	0,629
	0,605
	0,635
	

	
	11-этажные     
	0,651
	0,683
	0,647
	0,679
	0,651
	0,683
	0,645
	0,677
	0,649
	0,681
	0,649
	0,681
	0,647
	0,679
	0,653
	0,685
	0,647
	0,679
	0,651
	0,671
	0,645
	0,677
	

	
	12-этажные     
	0,691
	0,726
	0,687
	0,722
	0,691
	0,726
	0,685
	0,720
	0,689
	0,724
	0,689
	0,724
	0,687
	0,722
	0,694
	0,728
	0,687
	0,722
	0,691
	0,713
	0,685
	0,720
	

	
	13-этажные     
	0,732
	0,769
	0,727
	0,764
	0,732
	0,769
	0,725
	0,762
	0,730
	0,767
	0,730
	0,767
	0,727
	0,764
	0,734
	0,771
	0,727
	0,764
	0,732
	0,755
	0,725
	0,762
	

	
	14-этажные     
	0,772
	0,812
	0,767
	0,807
	0,772
	0,812
	0,765
	0,804
	0,770
	0,809
	0,770
	0,809
	0,767
	0,807
	0,775
	0,814
	0,767
	0,807
	0,772
	0,797
	0,765
	0,804
	

	
	15-этажные     
	0,813
	0,854
	0,808
	0,849
	0,813
	0,854
	0,805
	0,847
	0,810
	0,852
	0,810
	0,852
	0,808
	0,849
	0,815
	0,857
	0,808
	0,849
	0,813
	0,839
	0,805
	0,847
	

	
	16-этажные     
	0,853
	0,897
	0,848
	0,892
	0,853
	0,897
	0,845
	0,889
	0,850
	0,894
	0,850
	0,894
	0,848
	0,892
	0,856
	0,900
	0,848
	0,892
	0,853
	0,881
	0,845
	0,889
	

	
	17-этажные     
	0,894
	0,940
	0,888
	0,934
	0,894
	0,940
	0,885
	0,931
	0,891
	0,937
	0,891
	0,937
	0,888
	0,934
	0,897
	0,943
	0,888
	0,934
	0,894
	0,923
	0,885
	0,931
	

	
	18-этажные     
	0,934
	0,983
	0,928
	0,977
	0,934
	0,983
	0,925
	0,974
	0,931
	0,980
	0,931
	0,980
	0,928
	0,977
	0,937
	0,986
	0,928
	0,977
	0,934
	0,965
	0,925
	0,974
	

	
	19-этажные     
	0,975
	1,026
	0,968
	1,019
	0,975
	1,026
	0,965
	1,016
	0,971
	1,022
	0,971
	1,022
	0,968
	1,019
	0,978
	1,029
	0,968
	1,019
	0,975
	1,007
	0,965
	1,016
	

	
	20-этажные     
	1,015
	1,068
	1,008
	1,062
	1,015
	1,068
	1,005
	1,059
	1,012
	1,065
	1,012
	1,065
	1,008
	1,062
	1,018
	1,072
	1,008
	1,062
	1,015
	1,049
	1,005
	1,059
	

	
	21-этажные     
	1,055
	1,111
	1,049
	1,104
	1,055
	1,111
	1,045
	1,101
	1,052
	1,108
	1,052
	1,108
	1,049
	1,104
	1,059
	1,115
	1,049
	1,104
	1,055
	1,091
	1,045
	1,101
	

	
	22-этажные     
	1,096
	1,154
	1,089
	1,147
	1,096
	1,154
	1,085
	1,143
	1,092
	1,150
	1,092
	1,150
	1,089
	1,147
	1,100
	1,158
	1,089
	1,147
	1,096
	1,133
	1,085
	1,143
	

	
	23-этажные     
	1,136
	1,197
	1,129
	1,189
	1,136
	1,197
	1,125
	1,186
	1,133
	1,193
	1,133
	1,193
	1,129
	1,189
	1,140
	1,200
	1,129
	1,189
	1,136
	1,175
	1,125
	1,186
	

	
	24-этажные     
	1,177
	1,239
	1,169
	1,232
	1,177
	1,239
	1,165
	1,228
	1,173
	1,236
	1,173
	1,236
	1,169
	1,232
	1,181
	1,243
	1,169
	1,232
	1,177
	1,217
	1,165
	1,228
	

	
	25-этажные и   
выше           
	1,217
	1,282
	1,209
	1,274
	1,217
	1,282
	1,205
	1,270
	1,213
	1,278
	1,213
	1,278
	1,209
	1,274
	1,221
	1,286
	1,209
	1,274
	1,217
	1,259
	1,205
	1,270
	

	2.1.2
	с душами при   
всех жилых     
комнатах       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,167
	0,160
	0,167
	0,161
	0,167
	0,160
	0,168
	0,161
	0,167
	0,161
	0,167
	0,161
	0,167
	0,161
	0,166
	0,160
	0,167
	0,161
	0,167
	0,163
	0,168
	0,161
	N одн гвс = B x K / Sои,
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
B - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
горячему водоснабжению  
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,186
	0,178
	0,187
	0,179
	0,186
	0,178
	0,188
	0,180
	0,187
	0,179
	0,187
	0,179
	0,187
	0,179
	0,186
	0,178
	0,187
	0,179
	0,186
	0,182
	0,188
	0,180
	

	
	3-этажные      
	0,206
	0,196
	0,207
	0,198
	0,206
	0,196
	0,208
	0,198
	0,207
	0,197
	0,207
	0,197
	0,207
	0,198
	0,205
	0,196
	0,207
	0,198
	0,206
	0,201
	0,208
	0,198
	

	
	4-этажные      
	0,226
	0,215
	0,227
	0,216
	0,226
	0,215
	0,228
	0,217
	0,227
	0,215
	0,227
	0,215
	0,227
	0,216
	0,225
	0,214
	0,227
	0,216
	0,226
	0,220
	0,228
	0,217
	

	
	5-этажные      
	0,246
	0,233
	0,247
	0,234
	0,246
	0,233
	0,248
	0,235
	0,246
	0,233
	0,246
	0,233
	0,247
	0,234
	0,245
	0,232
	0,247
	0,234
	0,246
	0,239
	0,248
	0,235
	

	
	6-этажные      
	0,265
	0,251
	0,267
	0,253
	0,265
	0,251
	0,268
	0,254
	0,266
	0,252
	0,266
	0,252
	0,267
	0,253
	0,264
	0,250
	0,267
	0,253
	0,265
	0,258
	0,268
	0,254
	

	
	7-этажные      
	0,285
	0,269
	0,287
	0,271
	0,285
	0,269
	0,288
	0,272
	0,286
	0,270
	0,286
	0,270
	0,287
	0,271
	0,284
	0,268
	0,287
	0,271
	0,285
	0,277
	0,288
	0,272
	

	
	8-этажные      
	0,305
	0,287
	0,307
	0,289
	0,305
	0,287
	0,308
	0,291
	0,306
	0,288
	0,306
	0,288
	0,307
	0,289
	0,304
	0,286
	0,307
	0,289
	0,305
	0,296
	0,308
	0,291
	

	
	9-этажные      
	0,325
	0,305
	0,327
	0,308
	0,325
	0,305
	0,328
	0,309
	0,326
	0,306
	0,326
	0,306
	0,327
	0,308
	0,323
	0,304
	0,327
	0,308
	0,325
	0,315
	0,328
	0,309
	

	
	10-этажные     
	0,344
	0,323
	0,347
	0,326
	0,344
	0,323
	0,349
	0,327
	0,346
	0,325
	0,346
	0,325
	0,347
	0,326
	0,343
	0,322
	0,347
	0,326
	0,344
	0,334
	0,349
	0,327
	

	
	11-этажные     
	0,364
	0,341
	0,367
	0,344
	0,364
	0,341
	0,369
	0,346
	0,366
	0,343
	0,366
	0,343
	0,367
	0,344
	0,363
	0,340
	0,367
	0,344
	0,364
	0,353
	0,369
	0,346
	

	
	12-этажные     
	0,384
	0,359
	0,387
	0,363
	0,384
	0,359
	0,389
	0,364
	0,385
	0,361
	0,385
	0,361
	0,387
	0,363
	0,382
	0,358
	0,387
	0,363
	0,384
	0,372
	0,389
	0,364
	

	
	13-этажные     
	0,404
	0,378
	0,407
	0,381
	0,404
	0,378
	0,409
	0,383
	0,405
	0,379
	0,405
	0,379
	0,407
	0,381
	0,402
	0,376
	0,407
	0,381
	0,404
	0,391
	0,409
	0,383
	

	
	14-этажные     
	0,423
	0,396
	0,427
	0,399
	0,423
	0,396
	0,429
	0,401
	0,425
	0,398
	0,425
	0,398
	0,427
	0,399
	0,421
	0,394
	0,427
	0,399
	0,423
	0,410
	0,429
	0,401
	

	
	15-этажные     
	0,443
	0,414
	0,447
	0,418
	0,443
	0,414
	0,449
	0,420
	0,445
	0,416
	0,445
	0,416
	0,447
	0,418
	0,441
	0,412
	0,447
	0,418
	0,443
	0,429
	0,449
	0,420
	

	
	16-этажные     
	0,463
	0,432
	0,467
	0,436
	0,463
	0,432
	0,469
	0,438
	0,465
	0,434
	0,465
	0,434
	0,467
	0,436
	0,461
	0,430
	0,467
	0,436
	0,463
	0,448
	0,469
	0,438
	

	
	17-этажные     
	0,483
	0,450
	0,487
	0,454
	0,483
	0,450
	0,489
	0,456
	0,485
	0,452
	0,485
	0,452
	0,487
	0,454
	0,480
	0,448
	0,487
	0,454
	0,483
	0,467
	0,489
	0,456
	

	
	18-этажные     
	0,502
	0,468
	0,507
	0,473
	0,502
	0,468
	0,509
	0,475
	0,505
	0,470
	0,505
	0,470
	0,507
	0,473
	0,500
	0,466
	0,507
	0,473
	0,502
	0,486
	0,509
	0,475
	

	
	19-этажные     
	0,522
	0,486
	0,527
	0,491
	0,522
	0,486
	0,529
	0,493
	0,525
	0,489
	0,525
	0,489
	0,527
	0,491
	0,520
	0,484
	0,527
	0,491
	0,522
	0,505
	0,529
	0,493
	

	
	20-этажные     
	0,542
	0,504
	0,547
	0,509
	0,542
	0,504
	0,549
	0,512
	0,544
	0,507
	0,544
	0,507
	0,547
	0,509
	0,539
	0,502
	0,547
	0,509
	0,542
	0,524
	0,549
	0,512
	

	
	21-этажные     
	0,562
	0,522
	0,567
	0,528
	0,562
	0,522
	0,569
	0,530
	0,564
	0,525
	0,564
	0,525
	0,567
	0,528
	0,559
	0,520
	0,567
	0,528
	0,562
	0,543
	0,569
	0,530
	

	
	22-этажные     
	0,581
	0,541
	0,587
	0,546
	0,581
	0,541
	0,590
	0,549
	0,584
	0,543
	0,584
	0,543
	0,587
	0,546
	0,579
	0,538
	0,587
	0,546
	0,581
	0,562
	0,590
	0,549
	

	
	23-этажные     
	0,601
	0,559
	0,607
	0,564
	0,601
	0,559
	0,610
	0,567
	0,604
	0,562
	0,604
	0,562
	0,607
	0,564
	0,598
	0,556
	0,607
	0,564
	0,601
	0,581
	0,610
	0,567
	

	
	24-этажные     
	0,621
	0,577
	0,627
	0,583
	0,621
	0,577
	0,630
	0,586
	0,624
	0,580
	0,624
	0,580
	0,627
	0,583
	0,618
	0,574
	0,627
	0,583
	0,621
	0,600
	0,630
	0,586
	

	
	25-этажные и   
выше           
	0,641
	0,595
	0,647
	0,601
	0,641
	0,595
	0,650
	0,604
	0,644
	0,598
	0,644
	0,598
	0,647
	0,601
	0,638
	0,592
	0,647
	0,601
	0,641
	0,619
	0,650
	0,604
	

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,222
	0,228
	0,221
	0,227
	0,222
	0,228
	0,220
	0,227
	0,221
	0,228
	0,221
	0,228
	0,221
	0,227
	0,222
	0,228
	0,221
	0,227
	0,222
	0,225
	0,220
	0,227
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,256
	0,264
	0,255
	0,263
	0,256
	0,264
	0,254
	0,262
	0,255
	0,263
	0,255
	0,263
	0,255
	0,263
	0,256
	0,264
	0,255
	0,263
	0,256
	0,260
	0,254
	0,262
	

	
	3-этажные      
	0,290
	0,299
	0,288
	0,298
	0,290
	0,299
	0,288
	0,297
	0,289
	0,299
	0,289
	0,299
	0,288
	0,298
	0,290
	0,300
	0,288
	0,298
	0,290
	0,294
	0,288
	0,297
	

	
	4-этажные      
	0,324
	0,335
	0,322
	0,334
	0,324
	0,335
	0,322
	0,333
	0,323
	0,334
	0,323
	0,334
	0,322
	0,334
	0,325
	0,336
	0,322
	0,334
	0,324
	0,329
	0,322
	0,333
	

	
	5-этажные      
	0,358
	0,371
	0,356
	0,369
	0,358
	0,371
	0,355
	0,368
	0,357
	0,370
	0,357
	0,370
	0,356
	0,369
	0,359
	0,372
	0,356
	0,369
	0,358
	0,364
	0,355
	0,368
	

	
	6-этажные      
	0,392
	0,406
	0,390
	0,405
	0,392
	0,406
	0,389
	0,404
	0,391
	0,405
	0,391
	0,405
	0,390
	0,405
	0,393
	0,407
	0,390
	0,405
	0,392
	0,399
	0,389
	0,404
	

	
	7-этажные      
	0,426
	0,442
	0,424
	0,440
	0,426
	0,442
	0,423
	0,439
	0,425
	0,441
	0,425
	0,441
	0,424
	0,440
	0,427
	0,443
	0,424
	0,440
	0,426
	0,434
	0,423
	0,439
	

	
	8-этажные      
	0,460
	0,478
	0,458
	0,475
	0,460
	0,478
	0,456
	0,474
	0,459
	0,477
	0,459
	0,477
	0,458
	0,475
	0,461
	0,479
	0,458
	0,475
	0,460
	0,469
	0,456
	0,474
	

	
	9-этажные      
	0,494
	0,514
	0,491
	0,511
	0,494
	0,514
	0,490
	0,510
	0,493
	0,512
	0,493
	0,512
	0,491
	0,511
	0,495
	0,515
	0,491
	0,511
	0,494
	0,503
	0,490
	0,510
	

	
	10-этажные     
	0,528
	0,549
	0,525
	0,546
	0,528
	0,549
	0,524
	0,545
	0,527
	0,548
	0,527
	0,548
	0,525
	0,546
	0,530
	0,551
	0,525
	0,546
	0,528
	0,538
	0,524
	0,545
	

	
	11-этажные     
	0,562
	0,585
	0,559
	0,582
	0,562
	0,585
	0,558
	0,580
	0,561
	0,583
	0,561
	0,583
	0,559
	0,582
	0,564
	0,586
	0,559
	0,582
	0,562
	0,573
	0,558
	0,580
	

	
	12-этажные     
	0,596
	0,621
	0,593
	0,617
	0,596
	0,621
	0,591
	0,616
	0,595
	0,619
	0,595
	0,619
	0,593
	0,617
	0,598
	0,622
	0,593
	0,617
	0,596
	0,608
	0,591
	0,616
	

	
	13-этажные     
	0,630
	0,656
	0,627
	0,653
	0,630
	0,656
	0,625
	0,651
	0,629
	0,655
	0,629
	0,655
	0,627
	0,653
	0,632
	0,658
	0,627
	0,653
	0,630
	0,643
	0,625
	0,651
	

	
	14-этажные     
	0,664
	0,692
	0,661
	0,688
	0,664
	0,692
	0,659
	0,687
	0,662
	0,690
	0,662
	0,690
	0,661
	0,688
	0,666
	0,694
	0,661
	0,688
	0,664
	0,678
	0,659
	0,687
	

	
	15-этажные     
	0,698
	0,728
	0,694
	0,724
	0,698
	0,728
	0,692
	0,722
	0,696
	0,726
	0,696
	0,726
	0,694
	0,724
	0,700
	0,730
	0,694
	0,724
	0,698
	0,712
	0,692
	0,722
	

	
	16-этажные     
	0,732
	0,763
	0,728
	0,759
	0,732
	0,763
	0,726
	0,757
	0,730
	0,761
	0,730
	0,761
	0,728
	0,759
	0,735
	0,765
	0,728
	0,759
	0,732
	0,747
	0,726
	0,757
	

	
	17-этажные     
	0,766
	0,799
	0,762
	0,795
	0,766
	0,799
	0,760
	0,793
	0,764
	0,797
	0,764
	0,797
	0,762
	0,795
	0,769
	0,801
	0,762
	0,795
	0,766
	0,782
	0,760
	0,793
	

	
	18-этажные     
	0,801
	0,835
	0,796
	0,830
	0,801
	0,835
	0,794
	0,828
	0,798
	0,832
	0,798
	0,832
	0,796
	0,830
	0,803
	0,837
	0,796
	0,830
	0,801
	0,817
	0,794
	0,828
	

	
	19-этажные     
	0,835
	0,870
	0,830
	0,866
	0,835
	0,870
	0,827
	0,863
	0,832
	0,868
	0,832
	0,868
	0,830
	0,866
	0,837
	0,873
	0,830
	0,866
	0,835
	0,852
	0,827
	0,863
	

	
	20-этажные     
	0,869
	0,906
	0,864
	0,901
	0,869
	0,906
	0,861
	0,899
	0,866
	0,904
	0,866
	0,904
	0,864
	0,901
	0,871
	0,909
	0,864
	0,901
	0,869
	0,887
	0,861
	0,899
	

	
	21-этажные     
	0,903
	0,942
	0,897
	0,937
	0,903
	0,942
	0,895
	0,934
	0,900
	0,939
	0,900
	0,939
	0,897
	0,937
	0,905
	0,944
	0,897
	0,937
	0,903
	0,922
	0,895
	0,934
	

	
	22-этажные     
	0,937
	0,978
	0,931
	0,972
	0,937
	0,978
	0,929
	0,969
	0,934
	0,975
	0,934
	0,975
	0,931
	0,972
	0,940
	0,980
	0,931
	0,972
	0,937
	0,956
	0,929
	0,969
	

	
	23-этажные     
	0,971
	1,013
	0,965
	1,008
	0,971
	1,013
	0,962
	1,005
	0,968
	1,010
	0,968
	1,010
	0,965
	1,008
	0,974
	1,016
	0,965
	1,008
	0,971
	0,991
	0,962
	1,005
	

	
	24-этажные     
	1,005
	1,049
	0,999
	1,043
	1,005
	1,049
	0,996
	1,040
	1,002
	1,046
	1,002
	1,046
	0,999
	1,043
	1,008
	1,052
	0,999
	1,043
	1,005
	1,026
	0,996
	1,040
	

	
	25-этажные и   
выше           
	1,039
	1,085
	1,033
	1,079
	1,039
	1,085
	1,030
	1,076
	1,036
	1,082
	1,036
	1,082
	1,033
	1,079
	1,042
	1,088
	1,033
	1,079
	1,039
	1,061
	1,030
	1,076
	

	2.1.3
	с общими       
душевыми или с 
ванной без душа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,152
	0,147
	0,152
	0,147
	0,152
	0,147
	0,153
	0,148
	0,152
	0,147
	0,152
	0,147
	0,152
	0,147
	0,151
	0,146
	0,152
	0,147
	0,152
	0,150
	0,153
	0,148
	N одн гвс = B x K / Sои,
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
B - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
горячему водоснабжению  
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,167
	0,161
	0,168
	0,162
	0,167
	0,161
	0,169
	0,163
	0,168
	0,162
	0,168
	0,162
	0,168
	0,162
	0,167
	0,161
	0,168
	0,162
	0,167
	0,165
	0,169
	0,163
	

	
	3-этажные      
	0,183
	0,176
	0,184
	0,177
	0,183
	0,176
	0,185
	0,177
	0,184
	0,176
	0,184
	0,176
	0,184
	0,177
	0,183
	0,175
	0,184
	0,177
	0,183
	0,181
	0,185
	0,177
	

	
	4-этажные      
	0,199
	0,190
	0,201
	0,192
	0,199
	0,190
	0,201
	0,192
	0,200
	0,191
	0,200
	0,191
	0,201
	0,192
	0,199
	0,190
	0,201
	0,192
	0,199
	0,196
	0,201
	0,192
	

	
	5-этажные      
	0,215
	0,205
	0,217
	0,206
	0,215
	0,205
	0,217
	0,207
	0,216
	0,206
	0,216
	0,206
	0,217
	0,206
	0,214
	0,204
	0,217
	0,206
	0,215
	0,212
	0,217
	0,207
	

	
	6-этажные      
	0,231
	0,220
	0,233
	0,221
	0,231
	0,220
	0,234
	0,222
	0,232
	0,220
	0,232
	0,220
	0,233
	0,221
	0,230
	0,219
	0,233
	0,221
	0,231
	0,227
	0,234
	0,222
	

	
	7-этажные      
	0,247
	0,234
	0,249
	0,236
	0,247
	0,234
	0,250
	0,237
	0,248
	0,235
	0,248
	0,235
	0,249
	0,236
	0,246
	0,233
	0,249
	0,236
	0,247
	0,243
	0,250
	0,237
	

	
	8-этажные      
	0,263
	0,249
	0,265
	0,251
	0,263
	0,249
	0,266
	0,252
	0,264
	0,250
	0,264
	0,250
	0,265
	0,251
	0,262
	0,248
	0,265
	0,251
	0,263
	0,258
	0,266
	0,252
	

	
	9-этажные      
	0,279
	0,263
	0,281
	0,266
	0,279
	0,263
	0,282
	0,267
	0,280
	0,264
	0,280
	0,264
	0,281
	0,266
	0,278
	0,262
	0,281
	0,266
	0,279
	0,273
	0,282
	0,267
	

	
	10-этажные     
	0,295
	0,278
	0,297
	0,280
	0,295
	0,278
	0,298
	0,282
	0,296
	0,279
	0,296
	0,279
	0,297
	0,280
	0,293
	0,277
	0,297
	0,280
	0,295
	0,289
	0,298
	0,282
	

	
	11-этажные     
	0,311
	0,293
	0,313
	0,295
	0,311
	0,293
	0,314
	0,296
	0,312
	0,294
	0,312
	0,294
	0,313
	0,295
	0,309
	0,291
	0,313
	0,295
	0,311
	0,304
	0,314
	0,296
	

	
	12-этажные     
	0,326
	0,307
	0,329
	0,310
	0,326
	0,307
	0,331
	0,311
	0,328
	0,309
	0,328
	0,309
	0,329
	0,310
	0,325
	0,306
	0,329
	0,310
	0,326
	0,320
	0,331
	0,311
	

	
	13-этажные     
	0,342
	0,322
	0,345
	0,325
	0,342
	0,322
	0,347
	0,326
	0,344
	0,323
	0,344
	0,323
	0,345
	0,325
	0,341
	0,320
	0,345
	0,325
	0,342
	0,335
	0,347
	0,326
	

	
	14-этажные     
	0,358
	0,336
	0,361
	0,339
	0,358
	0,336
	0,363
	0,341
	0,360
	0,338
	0,360
	0,338
	0,361
	0,339
	0,357
	0,335
	0,361
	0,339
	0,358
	0,351
	0,363
	0,341
	

	
	15-этажные     
	0,374
	0,351
	0,377
	0,354
	0,374
	0,351
	0,379
	0,356
	0,376
	0,353
	0,376
	0,353
	0,377
	0,354
	0,372
	0,349
	0,377
	0,354
	0,374
	0,366
	0,379
	0,356
	

	
	16-этажные     
	0,390
	0,366
	0,394
	0,369
	0,390
	0,366
	0,395
	0,371
	0,392
	0,367
	0,392
	0,367
	0,394
	0,369
	0,388
	0,364
	0,394
	0,369
	0,390
	0,382
	0,395
	0,371
	

	
	17-этажные     
	0,406
	0,380
	0,410
	0,384
	0,406
	0,380
	0,411
	0,386
	0,408
	0,382
	0,408
	0,382
	0,410
	0,384
	0,404
	0,378
	0,410
	0,384
	0,406
	0,397
	0,411
	0,386
	

	
	18-этажные     
	0,422
	0,395
	0,426
	0,399
	0,422
	0,395
	0,428
	0,400
	0,424
	0,397
	0,424
	0,397
	0,426
	0,399
	0,420
	0,393
	0,426
	0,399
	0,422
	0,413
	0,428
	0,400
	

	
	19-этажные     
	0,438
	0,409
	0,442
	0,413
	0,438
	0,409
	0,444
	0,415
	0,440
	0,411
	0,440
	0,411
	0,442
	0,413
	0,436
	0,407
	0,442
	0,413
	0,438
	0,428
	0,444
	0,415
	

	
	20-этажные     
	0,454
	0,424
	0,458
	0,428
	0,454
	0,424
	0,460
	0,430
	0,456
	0,426
	0,456
	0,426
	0,458
	0,428
	0,451
	0,422
	0,458
	0,428
	0,454
	0,443
	0,460
	0,430
	

	
	21-этажные     
	0,469
	0,439
	0,474
	0,443
	0,469
	0,439
	0,476
	0,445
	0,472
	0,441
	0,472
	0,441
	0,474
	0,443
	0,467
	0,436
	0,474
	0,443
	0,469
	0,459
	0,476
	0,445
	

	
	22-этажные     
	0,485
	0,453
	0,490
	0,458
	0,485
	0,453
	0,492
	0,460
	0,488
	0,455
	0,488
	0,455
	0,490
	0,458
	0,483
	0,451
	0,490
	0,458
	0,485
	0,474
	0,492
	0,460
	

	
	23-этажные     
	0,501
	0,468
	0,506
	0,473
	0,501
	0,468
	0,508
	0,475
	0,504
	0,470
	0,504
	0,470
	0,506
	0,473
	0,499
	0,465
	0,506
	0,473
	0,501
	0,490
	0,508
	0,475
	

	
	24-этажные     
	0,517
	0,482
	0,522
	0,487
	0,517
	0,482
	0,525
	0,490
	0,520
	0,485
	0,520
	0,485
	0,522
	0,487
	0,515
	0,480
	0,522
	0,487
	0,517
	0,505
	0,525
	0,490
	

	
	25-этажные и   
выше           
	0,533
	0,497
	0,538
	0,502
	0,533
	0,497
	0,541
	0,505
	0,536
	0,500
	0,536
	0,500
	0,538
	0,502
	0,530
	0,494
	0,538
	0,502
	0,533
	0,521
	0,541
	0,505
	

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1-этажные      
	0,209
	0,214
	0,209
	0,214
	0,209
	0,214
	0,208
	0,213
	0,209
	0,214
	0,209
	0,214
	0,209
	0,214
	0,210
	0,215
	0,209
	0,214
	0,209
	0,211
	0,208
	0,213
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	2-этажные      
	0,240
	0,246
	0,239
	0,246
	0,240
	0,246
	0,239
	0,245
	0,240
	0,246
	0,240
	0,246
	0,239
	0,246
	0,241
	0,247
	0,239
	0,246
	0,240
	0,242
	0,239
	0,245
	

	
	3-этажные      
	0,271
	0,279
	0,270
	0,278
	0,271
	0,279
	0,269
	0,277
	0,270
	0,278
	0,270
	0,278
	0,270
	0,278
	0,272
	0,279
	0,270
	0,278
	0,271
	0,274
	0,269
	0,277
	

	
	4-этажные      
	0,302
	0,311
	0,301
	0,309
	0,302
	0,311
	0,300
	0,309
	0,301
	0,310
	0,301
	0,310
	0,301
	0,309
	0,303
	0,311
	0,301
	0,309
	0,302
	0,305
	0,300
	0,309
	

	
	5-этажные      
	0,333
	0,343
	0,331
	0,341
	0,333
	0,343
	0,331
	0,341
	0,332
	0,342
	0,332
	0,342
	0,331
	0,341
	0,333
	0,344
	0,331
	0,341
	0,333
	0,336
	0,331
	0,341
	

	
	6-этажные      
	0,364
	0,375
	0,362
	0,373
	0,364
	0,375
	0,361
	0,373
	0,363
	0,374
	0,363
	0,374
	0,362
	0,373
	0,364
	0,376
	0,362
	0,373
	0,364
	0,367
	0,361
	0,373
	

	
	7-этажные      
	0,394
	0,407
	0,393
	0,405
	0,394
	0,407
	0,392
	0,404
	0,393
	0,406
	0,393
	0,406
	0,393
	0,405
	0,395
	0,408
	0,393
	0,405
	0,394
	0,399
	0,392
	0,404
	

	
	8-этажные      
	0,425
	0,439
	0,423
	0,437
	0,425
	0,439
	0,422
	0,436
	0,424
	0,438
	0,424
	0,438
	0,423
	0,437
	0,426
	0,440
	0,423
	0,437
	0,425
	0,430
	0,422
	0,436
	

	
	9-этажные      
	0,456
	0,471
	0,454
	0,469
	0,456
	0,471
	0,453
	0,468
	0,455
	0,470
	0,455
	0,470
	0,454
	0,469
	0,457
	0,473
	0,454
	0,469
	0,456
	0,461
	0,453
	0,468
	

	
	10-этажные     
	0,487
	0,504
	0,485
	0,501
	0,487
	0,504
	0,483
	0,500
	0,486
	0,502
	0,486
	0,502
	0,485
	0,501
	0,488
	0,505
	0,485
	0,501
	0,487
	0,493
	0,483
	0,500
	

	
	11-этажные     
	0,518
	0,536
	0,515
	0,533
	0,518
	0,536
	0,514
	0,532
	0,517
	0,534
	0,517
	0,534
	0,515
	0,533
	0,519
	0,537
	0,515
	0,533
	0,518
	0,524
	0,514
	0,532
	

	
	12-этажные     
	0,549
	0,568
	0,546
	0,565
	0,549
	0,568
	0,545
	0,564
	0,547
	0,567
	0,547
	0,567
	0,546
	0,565
	0,550
	0,569
	0,546
	0,565
	0,549
	0,555
	0,545
	0,564
	

	
	13-этажные     
	0,580
	0,600
	0,577
	0,597
	0,580
	0,600
	0,575
	0,596
	0,578
	0,599
	0,578
	0,599
	0,577
	0,597
	0,581
	0,601
	0,577
	0,597
	0,580
	0,587
	0,575
	0,596
	

	
	14-этажные     
	0,610
	0,632
	0,607
	0,629
	0,610
	0,632
	0,606
	0,628
	0,609
	0,631
	0,609
	0,631
	0,607
	0,629
	0,612
	0,634
	0,607
	0,629
	0,610
	0,618
	0,606
	0,628
	

	
	15-этажные     
	0,641
	0,664
	0,638
	0,661
	0,641
	0,664
	0,636
	0,659
	0,640
	0,663
	0,640
	0,663
	0,638
	0,661
	0,643
	0,666
	0,638
	0,661
	0,641
	0,649
	0,636
	0,659
	

	
	16-этажные     
	0,672
	0,696
	0,669
	0,693
	0,672
	0,696
	0,667
	0,691
	0,670
	0,695
	0,670
	0,695
	0,669
	0,693
	0,674
	0,698
	0,669
	0,693
	0,672
	0,680
	0,667
	0,691
	

	
	17-этажные     
	0,703
	0,729
	0,699
	0,725
	0,703
	0,729
	0,697
	0,723
	0,701
	0,727
	0,701
	0,727
	0,699
	0,725
	0,705
	0,730
	0,699
	0,725
	0,703
	0,712
	0,697
	0,723
	

	
	18-этажные     
	0,734
	0,761
	0,730
	0,757
	0,734
	0,761
	0,728
	0,755
	0,732
	0,759
	0,732
	0,759
	0,730
	0,757
	0,736
	0,763
	0,730
	0,757
	0,734
	0,743
	0,728
	0,755
	

	
	19-этажные     
	0,765
	0,793
	0,761
	0,789
	0,765
	0,793
	0,759
	0,787
	0,763
	0,791
	0,763
	0,791
	0,761
	0,789
	0,767
	0,795
	0,761
	0,789
	0,765
	0,774
	0,759
	0,787
	

	
	20-этажные     
	0,795
	0,825
	0,791
	0,821
	0,795
	0,825
	0,789
	0,819
	0,793
	0,823
	0,793
	0,823
	0,791
	0,821
	0,798
	0,827
	0,791
	0,821
	0,795
	0,806
	0,789
	0,819
	

	
	21-этажные     
	0,826
	0,857
	0,822
	0,853
	0,826
	0,857
	0,820
	0,851
	0,824
	0,855
	0,824
	0,855
	0,822
	0,853
	0,829
	0,859
	0,822
	0,853
	0,826
	0,837
	0,820
	0,851
	

	
	22-этажные     
	0,857
	0,889
	0,853
	0,885
	0,857
	0,889
	0,850
	0,883
	0,855
	0,887
	0,855
	0,887
	0,853
	0,885
	0,860
	0,892
	0,853
	0,885
	0,857
	0,868
	0,850
	0,883
	

	
	23-этажные     
	0,888
	0,921
	0,883
	0,917
	0,888
	0,921
	0,881
	0,914
	0,886
	0,919
	0,886
	0,919
	0,883
	0,917
	0,890
	0,924
	0,883
	0,917
	0,888
	0,899
	0,881
	0,914
	

	
	24-этажные     
	0,919
	0,954
	0,914
	0,949
	0,919
	0,954
	0,911
	0,946
	0,916
	0,951
	0,916
	0,951
	0,914
	0,949
	0,921
	0,956
	0,914
	0,949
	0,919
	0,931
	0,911
	0,946
	

	
	25-этажные и   
выше           
	0,950
	0,986
	0,945
	0,981
	0,950
	0,986
	0,942
	0,978
	0,947
	0,983
	0,947
	0,983
	0,945
	0,981
	0,952
	0,988
	0,945
	0,981
	0,950
	0,962
	0,942
	0,978
	

	2.2  
	без горячего   
водоснабжения  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	с общими       
душевыми, с    
электроводона- 
гревателем     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0  
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	

	
	2-этажные      
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	0,379
	

	
	3-этажные      
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	0,438
	

	
	4-этажные      
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	0,498
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	0,557
	

	3    
	Многоквартирные
и жилые дома с 
холодным       
водоснабжением,
водоотведением,
без горячего   
водоснабжения, 
без            
центрального   
отопления      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1  
	с душем        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	

	
	2-этажные      
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	0,408
	

	
	3-этажные      
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	0,473
	

	
	4-этажные      
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	0,538
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	0,604
	

	3.2  
	с ванной длиной
1500-1550 мм   
без душа       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	0,288
	

	
	2-этажные      
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	

	
	3-этажные      
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	0,390
	

	
	4-этажные      
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	0,493
	

	3.3  
	без ванны, без 
душа, с        
электроводо-   
нагревателем   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	

	
	2-этажные      
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	

	
	3-этажные      
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0307
	0,307
	0307
	0,307
	0,307
	

	
	4-этажные      
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0345
	0,345
	0345
	0,345
	0,345
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0382
	0,382
	0382
	0,382
	0,382
	

	4    
	Многоквартирные
и жилые дома с 
холодным       
водоснабжением,
без            
центрального   
водоотведения, 
при наличии    
выгребной ямы  
(при наличии   
сетей          
водоотведения в
доме)          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1  
	с горячим      
водоснабжением,
с центральным  
отоплением     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	ванна сидячая  
длиной 1200 мм 
с душем        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн гвс = B x K / Sои,
N одн гвс - норматив    
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
B - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
горячему водоснабжению  
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,234
	0,221
	0,235
	0,223
	0,234
	0,221
	0,236
	0,223
	0,234
	0,222
	0,234
	0,222
	0,235
	0,223
	0,233
	0,220
	0,235
	0,223
	0,234
	0,225
	0,236
	0,223
	

	
	2-этажные      
	0,271
	0,255
	0,273
	0,257
	0,271
	0,255
	0,273
	0,258
	0,272
	0,256
	0,272
	0,256
	0,273
	0,257
	0,270
	0,254
	0,273
	0,257
	0,271
	0,259
	0,273
	0,258
	

	
	3-этажные      
	0,308
	0,289
	0,310
	0,291
	0,308
	0,289
	0,311
	0,292
	0,309
	0,290
	0,309
	0,290
	0,310
	0,291
	0,307
	0,288
	0,310
	0,291
	0,308
	0,294
	0,311
	0,292
	

	
	4-этажные      
	0,345
	0,323
	0,348
	0,326
	0,345
	0,323
	0,349
	0,327
	0,346
	0,324
	0,346
	0,324
	0,348
	0,326
	0,344
	0,322
	0,348
	0,326
	0,345
	0,329
	0,349
	0,327
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,382
	0,357
	0,385
	0,360
	0,382
	0,357
	0,387
	0,361
	0,384
	0,358
	0,384
	0,358
	0,385
	0,360
	0,381
	0,356
	0,385
	0,360
	0,382
	0,364
	0,387
	0,361
	

	
	Составляющая   
норматива      
по холодному   
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,300
	0,312
	0,299
	0,311
	0,300
	0,312
	0,298
	0,310
	0,299
	0,312
	0,299
	0,312
	0,299
	0,311
	0,301
	0,313
	0,299
	0,311
	0,300
	0,309
	0,298
	0,310
	

	
	2-этажные      
	0,355
	0,370
	0,353
	0,368
	0,355
	0,370
	0,352
	0,367
	0,354
	0,369
	0,354
	0,369
	0,353
	0,368
	0,355
	0,371
	0,353
	0,368
	0,355
	0,366
	0,352
	0,367
	

	
	3-этажные      
	0,409
	0,428
	0,407
	0,425
	0,409
	0,428
	0,406
	0,424
	0,408
	0,427
	0,408
	0,427
	0,407
	0,425
	0,410
	0,429
	0,407
	0,425
	0,409
	0,423
	0,406
	0,424
	

	
	4-этажные      
	0,463
	0,485
	0,461
	0,483
	0,463
	0,485
	0,459
	0,481
	0,462
	0,484
	0,462
	0,484
	0,461
	0,483
	0,465
	0,487
	0,461
	0,483
	0,463
	0,479
	0,459
	0,481
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,518
	0,543
	0,515
	0,540
	0,518
	0,543
	0,513
	0,538
	0,516
	0,541
	0,516
	0,541
	0,515
	0,540
	0,519
	0,544
	0,515
	0,540
	0,518
	0,536
	0,513
	0,538
	

	4.2  
	с горячим      
водоснабжением,
без            
центрального   
отопления      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	ванна с душем  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива      
по горячему    
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн гвс = B x K / Sои,
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
B - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
горячему водоснабжению  
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,219
	0,208
	0,220
	0,209
	0,219
	0,208
	0,221
	0,210
	0,219
	0,208
	0,219
	0,208
	0,220
	0,209
	0,218
	0,207
	0,220
	0,209
	0,219
	0,211
	0,221
	0,210
	

	
	2-этажные      
	0,252
	0,238
	0,254
	0,240
	0,252
	0,238
	0,254
	0,241
	0,253
	0,239
	0,253
	0,239
	0,254
	0,240
	0,251
	0,237
	0,254
	0,240
	0,252
	0,242
	0,254
	0,241
	

	
	3-этажные      
	0,285
	0,269
	0,287
	0,270
	0,285
	0,269
	0,288
	0,271
	0,286
	0,270
	0,286
	0,270
	0,287
	0,270
	0,284
	0,267
	0,287
	0,270
	0,285
	0,273
	0,288
	0,271
	

	
	4-этажные      
	0,318
	0,299
	0,321
	0,301
	0,318
	0,299
	0,322
	0,302
	0,320
	0,300
	0,320
	0,300
	0,321
	0,301
	0,317
	0,298
	0,321
	0,301
	0,318
	0,305
	0,322
	0,302
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,352
	0,329
	0,354
	0,332
	0,352
	0,329
	0,356
	0,333
	0,353
	0,331
	0,353
	0,331
	0,354
	0,332
	0,350
	0,328
	0,354
	0,332
	0,352
	0,336
	0,356
	0,333
	

	
	Составляющая   
норматива      
по холодному   
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,288
	0,299
	0,286
	0,297
	0,288
	0,299
	0,286
	0,297
	0,287
	0,298
	0,287
	0,298
	0,286
	0,297
	0,288
	0,299
	0,286
	0,297
	0,288
	0,295
	0,286
	0,297
	

	
	2-этажные      
	0,339
	0,353
	0,337
	0,351
	0,339
	0,353
	0,336
	0,350
	0,338
	0,352
	0,338
	0,352
	0,337
	0,351
	0,340
	0,354
	0,337
	0,351
	0,339
	0,349
	0,336
	0,350
	

	
	3-этажные      
	0,390
	0,407
	0,388
	0,405
	0,390
	0,407
	0,387
	0,404
	0,389
	0,406
	0,389
	0,406
	0,388
	0,405
	0,391
	0,408
	0,388
	0,405
	0,390
	0,402
	0,387
	0,404
	

	
	4-этажные      
	0,441
	0,461
	0,439
	0,459
	0,441
	0,461
	0,438
	0,457
	0,440
	0,460
	0,440
	0,460
	0,439
	0,459
	0,443
	0,462
	0,439
	0,459
	0,441
	0,455
	0,438
	0,457
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,493
	0,515
	0,490
	0,512
	0,493
	0,515
	0,489
	0,511
	0,491
	0,514
	0,491
	0,514
	0,490
	0,512
	0,494
	0,516
	0,490
	0,512
	0,493
	0,508
	0,489
	0,511
	

	4.2.2
	без ванны, с   
душем          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива      
по горячему    
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн гвс = B x K / Sои,
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
B - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
горячему водоснабжению  
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,181
	0,174
	0,182
	0,175
	0,181
	0,174
	0,183
	0,175
	0,182
	0,174
	0,182
	0,174
	0,182
	0,175
	0,181
	0,173
	0,182
	0,175
	0,181
	0,177
	0,183
	0,175
	

	
	2-этажные      
	0,205
	0,195
	0,206
	0,197
	0,205
	0,195
	0,207
	0,197
	0,206
	0,196
	0,206
	0,196
	0,206
	0,197
	0,204
	0,195
	0,206
	0,197
	0,205
	0,200
	0,207
	0,197
	

	
	3-этажные      
	0,229
	0,217
	0,230
	0,218
	0,229
	0,217
	0,231
	0,219
	0,229
	0,218
	0,229
	0,218
	0,230
	0,218
	0,228
	0,216
	0,230
	0,218
	0,229
	0,222
	0,231
	0,219
	

	
	4-этажные      
	0,252
	0,239
	0,254
	0,240
	0,252
	0,239
	0,255
	0,241
	0,253
	0,240
	0,253
	0,240
	0,254
	0,240
	0,251
	0,238
	0,254
	0,240
	0,252
	0,244
	0,255
	0,241
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,276
	0,260
	0,278
	0,262
	0,276
	0,260
	0,279
	0,263
	0,277
	0,261
	0,277
	0,261
	0,278
	0,262
	0,275
	0,259
	0,278
	0,262
	0,276
	0,267
	0,279
	0,263
	

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,257
	0,265
	0,256
	0,264
	0,257
	0,265
	0,255
	0,263
	0,256
	0,264
	0,256
	0,264
	0,256
	0,264
	0,257
	0,265
	0,256
	0,264
	0,257
	0,261
	0,255
	0,263
	

	
	2-этажные      
	0,300
	0,310
	0,299
	0,309
	0,300
	0,310
	0,298
	0,308
	0,300
	0,309
	0,300
	0,309
	0,299
	0,309
	0,301
	0,310
	0,299
	0,309
	0,300
	0,306
	0,298
	0,308
	

	
	3-этажные      
	0,343
	0,355
	0,342
	0,353
	0,343
	0,355
	0,341
	0,353
	0,343
	0,354
	0,343
	0,354
	0,342
	0,353
	0,344
	0,356
	0,342
	0,353
	0,343
	0,350
	0,341
	0,353
	

	
	4-этажные      
	0,387
	0,400
	0,385
	0,398
	0,387
	0,400
	0,384
	0,398
	0,386
	0,399
	0,386
	0,399
	0,385
	0,398
	0,387
	0,401
	0,385
	0,398
	0,387
	0,394
	0,384
	0,398
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,430
	0,445
	0,428
	0,443
	0,430
	0,445
	0,427
	0,442
	0,429
	0,444
	0,429
	0,444
	0,428
	0,443
	0,431
	0,446
	0,428
	0,443
	0,430
	0,439
	0,427
	0,442
	

	4.3  
	с центральным  
отоплением без 
горячего       
водоснабжения  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	ванна сидячая  
длиной 1200 мм,
без душа       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	0,301
	

	
	2-этажные      
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	0,356
	

	
	3-этажные      
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	

	
	4-этажные      
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520
	

	4.3.2
	без ванны,  без
душа           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	

	
	2-этажные      
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	

	
	3-этажные      
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	0,307
	

	
	4-этажные      
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	0,345
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	0,382
	

	4.4  
	без горячего   
водоснабжения, 
без            
центрального   
отопления      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	0,383
	

	
	2-этажные      
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	0,459
	

	
	3-этажные      
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	

	
	4-этажные      
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	0,611
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	

	4.4.2
	без ванны,  без
душа           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	

	
	2-этажные      
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	

	
	3-этажные      
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	0,192
	

	
	4-этажные      
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	

	
	5-этажные и    
выше           
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	0,227
	

	5    
	Жилые дома с   
холодным       
водоснабжением 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1  
	с центральным  
отоплением     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	

	
	2-этажные      
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	

	5.2  
	с центральным  
отоплением, при
наличии бани   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	0,158
	

	
	2-этажные      
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	0,175
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3  
	с пользованием 
питьевой водой 
из             
водопроводного 
крана,         
расположенного 
на территории  
земельного     
участка        
(здания)       
(водопровод в  
доме)          
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	0  
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	0,193
	

	
	2-этажные      
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	

	5.4  
	с пользованием 
питьевой водой 
из             
водопроводного 
крана,         
расположенного 
на территории  
земельного     
участка        
(водопроводные 
сети в доме),  
при наличии    
бани           
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	

	
	2-этажные      
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	0,223
	

	5.5  
	с пользованием 
питьевой водой 
из             
водоразборных  
колонок        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	

	
	2-этажные      
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	

	5.6  
	с пользованием 
питьевой водой 
из             
водоразборных  
колонок (при   
наличии бани)  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составляющая   
норматива по   
горячему       
водоснабжению  
на ОДН (B)     
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	0    
	N одн гвс = 0,          
где N одн гвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по горячему      
водоснабжению на        
общедомовые нужды       

	
	Составляющая   
норматива по   
холодному      
водоснабжению  
на ОДН (A)     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N одн хвс = A x K / Sои,
где N одн хвс - норматив
потребления коммунальной
услуги по холодному     
водоснабжению на        
общедомовые нужды;      
A - составляющая        
норматива потребления   
коммунальной услуги по  
холодному водоснабжению 
на общедомовые нужды;   
K - численность жителей,
проживающих в           
многоквартирном доме;   
Sои - общая площадь     
помещений, входящих в   
состав общего имущества 
в многоквартирном доме  

	
	1-этажные      
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	

	
	2-этажные      
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	


--------------------------------

<*> A = (N в + 0,0903) x (0,2 + 0,07L) / 4,3 + 0,0903,

где A - составляющая норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды;

N хвс - норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека), утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от 22.08.2012 N 698-п;

L - количество этажей в многоквартирных домах, в отношении которых определяется норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды.

<**> B = (N гвс + 0,0903) x (0,2 + 0,07L) / 4,3 + 0,0903,

где B - составляющая норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды;

N гвс - норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека), утвержденный Постановлением Правительства Пермского края от 22.08.2012 N 698-п;

L - количество этажей в многоквартирных домах, в отношении которых определяется норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды.

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды определяется исходя из суммы нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды по соответствующей группе многоквартирных и жилых домов соответствующей группе муниципальных образований:

N одн во = N одн хвс + N одн гвс где,

N одн во - норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме);

N одн хвс - норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме);

N одн гвс - норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме).

